**[О предупреждении несчастных случаев на производстве при выполнении работ по заготовке кормов](https://otb.by/news/4813-o-preduprezhdenii-neschastnykh-sluchaev-na-proizvodstve-pri-vypolnenii-rabot-po-zagotovke-kormov)**

Для проведения работ по заготовке кормов и уборке продукции растениеводства привлекается большое количество техники и людей.

Указанные работы требуют от должностных лиц четкой организации труда, а от выполняющих их работников точного и строгого соблюдения требований безопасности, трудовой и производственной дисциплины.

В этой связи перед началом работ по кормозаготовке Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты считает необходимым напомнить об обстоятельствах и причинах отдельных несчастных случаев с тяжелыми последствиями, происшедших на производстве при их проведении в 2022 году.

Так, несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 16 июля 2022 г. с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства ОАО «ПтичьАгро» Петриковского района Гомельской области.

В этот день заготовка кормов в поле «Урочище Краснуха» осуществлялась комплексом КВК-800 с одновременной загрузкой в кузов транспортного средства. Около 10.00 к комплексу КВК-800 под загрузку подъехал трактор МТЗ с прицепом. В процессе заготовки кормов трактор застрял в грязи и не мог самостоятельно выехать. Тракторист-машинист комплекса КВК-800 начал движение задним ходом к застрявшему трактору, чтобы вытянуть его. В этот момент тракторист-машинист МТЗ направился к передней части своего трактора и был зажат между бампером комплекса КВК-800 и противовесами трактора, в результате чего получил перелом правого бедра.

Причиной несчастного случая явилось нарушение обоими трактористами-машинистами требований инструкции по охране труда при движении задним ходом.

30 июля 2022 г. тяжелую производственную травму получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Оснежицкое» Пинского района Брестской области.

Выполняя работы по заготовке кормов, потерпевший заметил, что произошла поломка подшипника ступицы управляемого опорного колеса граблей. Не сообщив должностным лицам страхователя о возникшей ситуации он, не используя выданные страхователем защитные очки и специальные приспособления (съемники), решил самостоятельно устранить неисправность и выпрессовать подшипник при помощи молотка и зубила. При очередном ударе молотком по зубилу тракторист-машинист был травмирован отлетевшим осколком подшипника.

20 сентября 2022 г. тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Молодечненский райагросервис» Молодечненского района Минской области выполнял работы по уборке кукурузы на силос. Отработав 3 часа, потерпевший заметил увеличение нагрузки на двигатель комплекса КВК, что свидетельствовало о необходимости произвести заточку ножей измельчающего аппарата. После включения режима автоматической заточки ножей на дисплее бортового компьютера комплекса отразилась ошибка, сигналящая о том, что произошло забивание заточного устройства силосной массой. Не остановив двигатель комплекса, потерпевший снял защитную крышку корпуса заточного устройства и попытался протолкнуть каретку с абразивным бруском по направляющей. При этом левая рука соскользнула с каретки, попала в опасную зону движущихся ножей вращающегося барабана питающего-измельчающего аппарата комплекса, в результате чего произошла травматическая ампутация левой кисти на уровне оснований пястных костей. Причиной несчастного случая явилось нарушение трактористом-машинистом требований инструкций по охране труда.

Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда, выразившееся в том, что он после обнаружения неисправности жатки кормоуборочного комбайна не доложил об этом руководителю работ и самостоятельно приступил к устранению неисправности без применения надежных металлических подставок, явилось причиной несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 24 сентября 2022 г. с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства ОАО «Щучинагропродукт» Щучинского района Гродненской области.

В этот день потерпевший получил задание на выполнение работ по уборке кукурузы на силос на сельскохозяйственном поле, расположенном около деревни Дубовляны. Прибыв на поле и начав раскладывать кукурузную жатку, потерпевший обнаружил неисправность, не позволяющую одной из секций жатки разложиться в рабочее положение. После нескольких неудачных попыток разложить жатку при помощи пульта управления, потерпевший подошел к поднятой секции жатки и произвел несколько ударов молотком по креплению приваренного к раме жатки гидравлического цилиндра. Секция жатки упала на землю, придавив потерпевшего в результате чего он получил закрытый косой оскольчатый перелом правого бедра.

**В целях профилактики и недопущения травматизма работников, занятых на работах по заготовке кормов, Департамент рекомендует:**

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, комитетам и управлениям по сельскому хозяйству и продовольствию обл-, райисполкомов:

провести семинары (совещания) с руководителями и специалистами организаций АПК по вопросам безопасного выполнения работ по заготовке кормов.

2. Руководителям и специалистам организаций АПК:

работы по заготовке кормов организовать в соответствии с требованиями Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 мая 2022 г. № 29/44;

обеспечить проведение дополнительного обучения, внеплановых (целевых) инструктажей по охране труда с работниками, привлекаемыми к выполнению работ по заготовке кормов;

довести информацию о несчастных случаях, происшедших при выполнении работ по заготовке кормов в 2022 году, до сведения работников привлекаемых к данным работам;

назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ по заготовке кормов;

обеспечить работников, занятых на заготовке кормов, средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами, исправным инструментом и инвентарем;

обеспечить привлечение к ответственности и проведение внеочередной проверки знаний с работниками и должностными лицами, нарушающими требования безопасности труда при производстве работ по заготовке кормов из трав и силосных культур;

обеспечить контроль за выполнением работниками операций по заточке ножей измельчающих аппаратов кормоуборочных комбайнов в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей;

обеспечить безопасность при эксплуатации машин и механизмов, используемых на заготовке кормов из трав и силосных культур, руководствуясь при этом требованиями, изложенными в технических документах организаций-изготовителей и вышеуказанных правилах;

исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;

оборудовать со стороны въезда и выезда из траншеи, буртов и курганов по их периферии ровную площадку, достаточную для маневрирования транспортных средств;

в случае использования колесных тракторов на складировании сенажной или силосной массы на бурте и кургане обязательно разрабатывать технологические карты с указанием требований безопасности к организации производства работ (с учетом принятых мер по решению проблем безопасности труда);

исключить расположение работников (в т.ч. для отдыха) на силосной, сенажной массе, в зоне движения транспортных средств и в других неустановленных местах;

не допускать (отстранять от работы) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

обеспечить осуществление контроля за состоянием трудовой и производственной дисциплины, соблюдением работающими требований локальных правовых актов по охране труда.

Источник: [сайт Департамент государственной инспекции труда](http://git.gov.by/)