РЕШЕНИЕ ЧАШНИКСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

15 марта 2024 г. № 221

Об установлении перечней

На основании абзацев второго и четвертого части первой пункта 4 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания» Чашникский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить:

перечень требований к внешнему виду и размерам нестационарных и передвижных торговых объектов, нестационарных и передвижных объектов общественного питания согласно приложению 1;

перечень требований к внешнему виду и размерам летних площадок (продолжений залов) согласно приложению 2.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Чашникского районного исполнительного комитета, Новолукомльский городской исполнительный комитет, сельские исполнительные комитеты.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Чырвоны прамень».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель | А.П.Быков |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к решению Чашникского районного исполнительного комитета  15.03.2024 № 221 |

ПЕРЕЧЕНЬ  
требований к внешнему виду и размерам нестационарных и передвижных торговых объектов, нестационарных и передвижных объектов общественного питания

1. Соответствие внешнего вида нестационарных и передвижных торговых объектов, нестационарных и передвижных объектов общественного питания (далее – нестационарные объекты) современным тенденциям архитектуры, дизайна, лаконичное дополнение архитектурно-художественного облика городской среды и среды сельских населенных пунктов, ландшафта.

2. Исключение влияния внешнего вида нестационарных объектов на изменение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, благоустройства и озеленения территории.

3. Обеспечение беспрепятственного движения пешеходов, велосипедистов, автомобильного транспорта.

4. Соответствие наружной рекламы, размещаемой на ограждающих конструкциях нестационарных объектов, торгово-технологическом оборудовании, требованиям законодательства о рекламе.

5. Использование в качестве ограждающих элементов конструкций нестационарных объектов материалов и оборудования, обеспечивающих безопасность при монтаже (демонтаже), а также на протяжении всего срока эксплуатации нестационарных объектов.

6. Использование в качестве материала каркаса нестационарных объектов металла, дерева (обработанного, окрашенного), композитных материалов и иных материалов, обеспечивающих надежность, эстетичный внешний вид конструкции.

7. Обеспечение доступного для маломобильных групп населения (в том числе физически ослабленных лиц) обслуживания, беспрепятственного доступа в нестационарные объекты.

8. Этажность нестационарных объектов – не более одного этажа.

9. Соответствие габаритных размеров нестационарных объектов архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки, особенностям благоустройства территории, на которой планируется их размещение, а также условиям безопасности.

10. Исключение размещения нестационарных объектов с заглублением ограждающих конструкций, каркасов в основания, на которых устанавливаются нестационарные объекты.

11. Обеспечение (создание условий для) свободного подъезда пожарной аварийно-спасательной техники к зданиям и сооружениям для эвакуации людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

12. При размещении нестационарных объектов не допускается:

применение в наружной отделке ярких, раздражающих колеров, контрастных сочетаний, в том числе цветовой гаммы, используемой в качестве экстремистской символики и атрибутики;

использование для облицовки ограждающих конструкций полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, рубероида, асбестоцементных листов, древесно-стружечных и ориентированно-стружечных плит;

использование ритуальной атрибутики в декоративном оформлении;

использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к решению Чашникского районного исполнительного комитета  15.03.2024 № 221 |

ПЕРЕЧЕНЬ  
требований к внешнему виду и размерам летних площадок (продолжений залов)

1. Использование в качестве ограждающих элементов конструкций летних площадок (продолжений залов) (далее – летние площадки) стоек, опор, покрытий, настилов, декоративных панелей ограждения.

2. Использование для элементов конструкций летних площадок материалов и оборудования, обеспечивающих безопасность при их монтаже (демонтаже), на протяжении всего срока эксплуатации летних площадок.

3. Использование в качестве материала легковозводимого каркаса летних площадок металла, дерева (обработанного, окрашенного), композитных материалов и иных материалов, обеспечивающих надежность, и эстетичный внешний вид конструкции летних площадок.

4. Ограничения высоты летних площадок и их составных элементов, высота которых не должна превышать высоту первого этажа (проекции на фасаде линии перекрытия между первым и вторым этажами) капитального строения, к которому примыкают летние площадки.

5. Использование в качестве элементов декоративного ограждения летних площадок сборно-разборных конструкций, зеленых насаждений в кадках, ящиках, кашпо.

6. Соответствие декоративного ограждения летних площадок в зависимости от материалов требованиям по высоте:

не более 0,6 м от отметки пола (настила) либо покрытия тротуара (при отсутствии настила)\* – в непрозрачном исполнении, в том числе с применением зеленых насаждений в кадках, ящиках, кашпо;

не более 1,3 м от отметки пола (настила) либо покрытия тротуара (при отсутствии настила) – при исполнении в прозрачном материале (стекло, пластик, триплекс);

общая высота декоративного ограждения с учетом конструкций настила не должна превышать 1,5 м от отметки земли (покрытия тротуара)\*\*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Размер указан без учета высоты растений, применяемых в декорировании ограждения летних площадок, элементов вертикального озеленения.

\*\* Размер указан без учета высоты подиума при его наличии.

7. Обеспечение при устройстве настила декоративной зашивки торцов, исключающей возможность попадания в пространство между основанием, на котором планируется размещение летних площадок, и настилом посторонних предметов, животных.

8. Устройство подиума высотой более 20 см в случаях необходимости обеспечения одинаковой отметки пола летних площадок и стационарного объекта общественного питания (при наличии крыльца перед входом в помещение стационарного объекта общественного питания).

9. Соблюдение требований законодательства о наружной рекламе, размещаемой на ограждающих элементах конструкций летних площадок, зонтах, маркизах, декоративных ограждениях, торгово-технологическом оборудовании.

10. Гармоничное сочетание цветового и стилистического решения архитектурно-художественной стилистики и цветовой гаммы ограждающих элементов конструкций летних площадок, зонтов, маркиз, декоративных ограждений, торгово-технологического оборудования, дополнение архитектурно-художественного облика городской среды и среды сельских населенных пунктов.

11. Обеспечение беспрепятственного, доступного для маломобильных групп населения (в том числе физически ослабленных лиц) прохода в помещение объекта общественного питания, находящегося в капитальном строении, к которому примыкают летние площадки, при размещении торгово-технологического оборудования, а также при устройстве настила (подиума), устройстве пандусов, размещение специальных тактильных и сигнальных маркировок.

12. Соответствие габаритных размеров летних площадок архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки, особенностям благоустройства территории, на которой планируется размещение летних площадок, а также условиям безопасности.

13. Размещение летних площадок на тротуаре производится с учетом необходимости обеспечения беспрепятственного прохода для пешеходов, ширина летней площадки не должна превышать 1/3 общей ширины тротуара при условии отсутствия на соответствующем участке тротуара малых архитектурных форм, опор наружного освещения, деревьев, других элементов благоустройства.

14. Свободная ширина прохода между крайними элементами летних площадок должна составлять:

не менее 1,5 м до опор наружного освещения, деревьев, обрамляющих объекты растительного мира элементов (решеток, защитных каркасов), малых архитектурных форм, других элементов благоустройства;

не менее 2,0 м до края проезжей части дороги при отсутствии газона между тротуаром и проезжей частью дороги.

15. При размещении летних площадок не допускается:

нанесение ущерба фасадам зданий и сооружений, к которым примыкают летние площадки, мощению при ведении работ по монтажу (демонтажу), иными техническими решениями по обустройству ограждающих элементов конструкций летних площадок, а также использованием торгово-технологического оборудования;

заполнение пространства летних площадок между элементами каркаса оконными и дверными блоками, бескаркасным остеклением, сплошными или фрагментарными зашивками металлическими и (или) сайдинг-панелями, иными материалами, изменяющими восприятие сложившейся и перспективной застройки (за исключением устройства декоративного ограждения);

размещение элементов каркаса, ограждающих конструкций летних площадок таким образом, при котором они частично или полностью будут перекрывать собой оконные и (или) дверные проемы, витражи, адресные аншлаги капитальных строений, к которым примыкают летние площадки;

использование для облицовки ограждающих конструкций летних площадок полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных листов, древесно-стружечных и ориентированно-стружечных плит;

устройство настилов на основание, на котором устанавливаются летние площадки, в том числе для необходимости выравнивания рельефа, высотой более 20 см, за исключением случаев устройства подиумов;

заглубление ограждающих конструкций, каркаса, оборудования и ограждения в основание, на котором устраиваются летние площадки;

использование ритуальной атрибутики в декоративном оформлении;

использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани;

использование закрытых тентовых павильонов;

прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера;

ухудшение условий восприятия историко-культурных ценностей, в том числе создание препятствий для визуального восприятия их объемно-пространственных особенностей, элементов и деталей архитектурного декора;

применение ярких, раздражающих колеров во внешнем облике летних площадок, контрастных сочетаний, в том числе цветовой гаммы, используемой в качестве экстремистской символики и атрибутики.