|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **П Р Е Й С К У Р А Н Т** | | | | | | |
| **НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. измер.** | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| **1.** | **2.** | **3.** | 4. | 5. | 6. | **8.** |
| **1.Полы** | | | | | | |
| 1-1 | Смена лаг из досок по кирпичным столбикам | м2 | 6,14 | 0,00 | 6,14 | Снятие старых лаг.Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку.Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке( уровню).Временное крепление лаг расшивинами. |
| 1-2 | Смена лаг из досок по готовому основанию | м2 | 4,74 | 0,00 | 4,74 | Снятие старых лаг.Изготовление, антисептирование и укладка подкладок.Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Заготовка и укладка лаг по отметке( уровню).Временное крепление лаг расшивинами. |
| 1-3 | Перестилка чистых дощатых полов | м2 | 8,09 | 0,00 | 8,09 | Снятие плинтусов.Разборка покрытия пола. Очистка досок от шпатлёвки и грязи,удаление гвоздей.Настилка старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски.Установка старых плинтусовна прежнее место. |
| 1-4 | Сплачивание дощатых полов | м2 | 4,65 | 0,00 | 4,65 | Расчистка щелей между досками пола. Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой. |
| 1-5 | Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок) | м2 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | Прибивка досок гвоздями с утапливанием шляпок. |
| 1-6 | Смена досок в полах до трёх штук в одном месте | м досок | 5,48 | 0,00 | 5,48 | Удаление негодных досок.Укладка новых досок с подгонкой и прибивкой гвоздями |
| 1-7 | Смена деревянных плинтусов | м.п. | 1,86 | 0,00 | 1,86 | Снятие старых плинтусов отдельными местами.Установка новых простых плинтусов с креплением к стенам. |
| 1-8 | Шлифовка дощатых полов неокрашенных | м2 | 2,32 | 0,00 | 2,32 | Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола. |
| 1-9 | Шлифовка дощатых полов окрашенных | м2 | 4,65 | 0,00 | 4,65 | Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола. |
| 1-10 | Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах | м2 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола. |
| 1-11 | Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах | шт. | 1,30 | 0,00 | 1,30 | Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок пола. |
| 1-12 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до45 шт.в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 13,01 | 0,00 | 13,01 | Снятие плинтусов.Разборка покрытия пола. Очистка основания.Очистка клепок.Заготовка реек ,фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок.Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место. |
| 1-13 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт.в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 16,55 | 0,00 | 16,55 | Снятие плинтусов.Разборка покрытия пола. Очистка основания.Очистка клепок.Заготовка реек ,фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок.Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место. |
| 1-14 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт.в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | Снятие плинтусов.Разборка покрытия пола. Очистка основания.Очистка клепок.Заготовка реек ,фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок.Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место. |
| 1-15 | Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки(без шлифовки и циклевки) | м2 | 13,94 | 0,00 | 13,94 | Разборка покрытия пола.Исправление лаг (обрешётки).Укладка щитов на прежнее место. |
| 1-16 | Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок. | место | 3,35 | 0,00 | 3,35 | Удаление негодных клепок.Укладка новых клёпок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклёвка отремонтированных мест. |
| 1-17 | Замена штучного паркета в одном месте до 0,5м2 | место | 10,23 | 0,00 | 10,23 | Удаление негодных клепок.Укладка новых клёпок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклёвка отремонтированных мест. |
| 1-18 | Замена штучного паркета в одном месте до 1м2 | место | 14,69 | 0,00 | 14,69 | Удаление негодных клепок.Укладка новых клёпок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклёвка отремонтированных мест. |
| 1-19 | Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком | м2 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | Смачивание поверхности. Шлифовка пола.Циклёвка (шлифовка) пола с зачисткой мест примыканий у ниш, порогов,стен и столбов. |
| 1-20 | Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов,ранее не покрытых лаком или мастикой | м2 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | Циклевка (шлифовка) паркетных полов.Зачистка мест примыканий у ниш, порогов,стен и столбов. |
| 1-21 | Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов,ранее покрытых лаком или мастикой | м2 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | Циклевка (шлифовка) паркетных полов.Зачистка мест примыканий у ниш, порогов,стен и столбов. |
| 1-22 | Смена керамических плиток до 10 шт в одном месте | шт. | 0,93 | 0,00 | 0,93 | Вырубка поврежденных плиток.Очистка вырубленных мест от раствора.Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности. |
| 1-23 | Смена керамических плиток более 10 шт в одном месте | шт. | 0,56 | 0,00 | 0,56 | Вырубка поврежденных плиток.Очистка вырубленных мест от раствора.Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности. |
| 1-24 | Заделка выбоин в цементных полах площадью до0,25 м2 в одном месте | место | 3,44 | 0,00 | 3,44 | Вырубка, расчистка и смачивание повреждённых мест.Заделка расчищенных мест раствором.Железнение заделанной поверхности. |
| 1-25 | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5м2 в одном месте | место | 5,95 | 0,00 | 5,95 | Вырубка, расчистка и смачивание повреждённых мест.Заделка расчищенных мест раствором.Железнение заделанной поверхности. |
| 1-26 | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м2 до 1 м2 в одном месте | место | 10,23 | 0,00 | 10,23 | Вырубка, расчистка и смачивание повреждённых мест.Заделка расчищенных мест раствором.Железнение заделанной поверхности. |
| 1-27 | Разборка кирпичных столбиков. | м2 пола | 0,56 | 0,00 | 0,56 | Разбивка столбиков. |
| 1-28 | Разборка лаг деревянных. | м2 пола | 0,65 | 0,00 | 0,65 | Разборка лаг. |
| 1-29 | Разборка покрытий дощатых полов или настилов | м2 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | Снятие плинтусов.Разборка пола или настила. |
| 1-30 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | Снятие старого линолеума со свёртыванием его в рулон. |
| 1-31 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м2 | 4,28 | 0,00 | 4,28 | Разборка покрытия из керамических плиток с сохранением годных плиток и очисткой их от раствора. |
| 1-32 | Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов(без разборки настила) | м2 | 4,18 | 0,00 | 4,18 | Снятие плинтусов.Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клёпок и щитов. |
| 1-33 | Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) | м2 | 4,65 | 0,00 | 4,65 | Снятие плинтусов.Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клёпок и щитов. |
| 1-34 | Снятие деревянных плинтусов, | м.п. | 0,28 | 0,00 | 0,28 | Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей. |
| 1-35 | Разборка цементных плинтусов | м.п. | 1,86 | 0,00 | 1,86 | Вырубка плинтусов |
| 1-36 | Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора. | м2 | 2,79 | 0,00 | 2,79 | Расчистка основания.Заделка расчищенных мест раствором с выравниванием поверхности. |
| 1-37 | Смена покрытий из линолеума, | м2 | 5,11 | 0,00 | 5,11 | Снятие старого покрытия со свёртыванием в рулон.Очистка основания. Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения. Нанесение мастики.Наклеивание нового материала с рвзравниванием . Обработка стыков. |
| 1-38 | Устройство тепловых полов с электронагревом, | м2 | 39,04 | 0,00 | 39,04 | Разметка и пробивка борозд.Укладка нагревательного провода с подключением его к электросети. Установка дополнительного автомата.Заделка борозд раствором.Укладка покрытия. |
| 1-39 | Укладка ламинированных полов | м2 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | Укладка уплотнителя.Укладка ламината. |
| 1-40 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | Шпатлевание паркетного пола за один раз. |
| 1-41 | Шпатлевка деревянных полов | м2 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | Шпатлевание деревянного пола за один раз. |
| 1-42 | Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков | м2 | 2,14 | 0,00 | 2,14 | Разметка и нарезка полотнищ с пригонкой по контуру помещения.Укладка полотнищ.Обработка и сварка стыков.Установка простых плинтусов с креплением к стенам. |
| 1-43 | Устройство готового деревянного плинтуса | м2 пола | 0,74 | 0,00 | 0,74 | Разметка, нарезка и установка плинтуса. |
| 1-44 | Снятие старой шпатлевки с деревянных полов | м2 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | Снятие старой шпатлёвки. |
| 1-45 | Устройство покрытия пола из ковролина на плинтусах | м2 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | Раскрой материала.Укладка материала с креплением плинтусами. |
| 1-46 | Устройство покрытия пола из ковролина на клею | м2 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | Раскрой материала.Наклейка материала с разравниванием. |
| 1-47 | Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями) | м2 | 4,37 | 0,00 | 4,37 | Сборка щита сплошного (сбивка гвоздями). |
| 1-48 | Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам | м2 пола | 4,18 | 0,00 | 4,18 | Кладка кирпичных столбиков.Прокладка гидроизоляционного материала.Изготовление,антисептирование и укладка подкладок.Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню).Временное крепление лаг расшивинами. |
| 1-49 | Укладка лаг из досок по готовому основанию | м2 пола | 3,25 | 0,00 | 3,25 | Изготовление,антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков.Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладки.Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню).Временное крепление лаг расшивинами. |
| 1-50 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 4,93 | 0,00 | 4,93 | Заготовка досок по размерам помещения.Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках.Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей.Острожка провесов досок после. |
| 1-51 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 4,93 | 0,00 | 4,93 | Заготовка досок по размерам помещения.Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках.Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей.Острожка провесов досок после. |
| 1-52 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | Заготовка досок по размерам помещения.Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках.Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей.Острожка провесов досок после. |
| 1-53 | Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 6,69 | 0,00 | 6,69 | Заготовка досок по размерам помещения.Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках.Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей.Острожка провесов досок после. |
| 1-54 | Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм | м2 | 10,13 | 0,00 | 10,13 | Заготовка брусков по размерам помещения.Настилка пола с пригонкой,приторцовкой в стыках и прибивкой всех брусков гвоздями.Острожка провесов досок после. |
| 1-55 | Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях | м2 |  |  |  | Нанесение мастики на готовое основание.Настилка пола (с фризой или без ) с отделкой примыканий у ниш, порогов и стен с прирезкой поместу.Установка простых плинтусов. |
|  | При количестве клепок в 1 м2: |  |  |  |  |  |
| 1-55.1 | до 45 шт. |  | 13,57 | 0,00 | 13,57 |  |
| 1-55.2 | от 46 шт. до 100 шт. |  | 16,27 | 0,00 | 16,27 |  |
| 1-55.3 | более 100 шт. |  | 19,43 | 0,00 | 19,43 |  |
| 1-56 | Устройство покрытия пола керамической плиткой ( типа "Гресс") на клею по цементной стяжке | м2 | 9,58 | 0,00 | 9,58 | Заделка трещин, выбоин,выравнивание поверхности ( по необходимости).Приготовление клеящего раствора.Нанесение клеевого раствора вручнуюна огрунтованную поверхность и создание рельефной поверхности.Укладка плитки.Заделка швов.Перетирка уложенной плитки.) |
| 1-57 | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5мм, | м2 | 4,37 | 0,00 | 4,37 | Очистка поверхности.Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5мм. |
| 1-60 | Устройство плинтусов из ПВХ | м | 1,02 | 0,00 | 1,02 | Нанесение мастики с установкой плинтусов. |
| 1-68 | Устройство покрытия из линолиума без сварки стыков | м2 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |  |
| 1-69 | Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20мм площадью до 20м2 | м2 | 4,37 | 0,00 | 4,37 | Устройство покрытияс подготовкой основания. |
| 1-70 | Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20мм площадью свыше 20м2 | м2 | 4,18 | 0,00 | 4,18 | Устройство покрытияс подготовкой основания. |
| 1-71 | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм по бетонному основанию площадью пола до 20м2 | м2 | 4,46 | 0,00 | 4,46 | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания. |
| 1-72 | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20м2 | м2 | 4,74 | 0,00 | 4,74 | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания. |
| **2.Оконные проёмы** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. измер.** | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| 2-1 | Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла | форточка | 27,67 | 0,00 | 27,67 | Снятие оконной створки.Изготовление форточки.Врезка горбылькав створку.Установка форточки в створку с пригонкой по месту и врезкой приборов.Навеска створки на место.Вставка стекла в форточку. |
| 2-2 | Смена форточки | форточка | 4,40 | 0,00 | 4,40 | Снятие старой форточки и петель.Навеска новой готовой форточки с пригонкой по месту и врезкой приборов. |
| 2-3 | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке | брусок | 31,31 | 0,00 | 31,31 | Снятие оконного переплёта.Смена на месте бруска коробки(целого или части) с заготовкой брускаи сопряжений.Закрепление коробки на сменяемом участке.Навеска (установкас закреплением) переплёта на прежнее место. |
| 2-4 | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке | брусок | 49,79 | 0,00 | 49,79 | Снятие оконного переплёта.Смена на месте бруска коробки(целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений.Закрепление коробки на сменяемом участке.Навеска (установка с закреплением) переплёта на прежнее место. |
| 2-6 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок | створка | 6,13 | 0,00 | 6,13 | Снятие переплётов.Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплётов на прежнее место. |
| 2-7 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок | створка | 4,40 | 0,00 | 4,40 | Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплётов на прежнее место. |
| 2-8 | Большой ремонт створчатых оконных переплетов | створка | 22,21 | 0,00 | 22,21 | Снятие переплета.Разборка створки с заменой негодных элементов ( с их заготовкой).Сборка створки на клею.Пригонка отремонтированной створки ( с врезкой петель при необходимости). |
| 2-9 | Большой ремонт глухих оконных переплетов | переплет | 20,68 | 0,00 | 20,68 | Снятие переплета.Разборка переплёта с заменой негодных элементов ( с их заготовкой).Сборка переплёта на клею,пригонка отремонтированного переплёта.Установка переплёта на прежнее место с закреплением. |
| 2-11 | Малый ремонт форточки | форточка | 8,23 | 0,00 | 8,23 | Снятие форточки.Пристрожка форточки и установка угольников.Навеска форточки на прежнее место. |
| 2-12 | Снятие оконных коробок в каменных стенах с вломкой четвертей | коробка | 39,99 | 0,00 | 39,99 | Снятие оконной коробки с выломкой четвертей |
| 2-13. | Снятие оконных коробок в каменных стенах с вломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 43,15 | 0,00 | 43,15 | Снятие оконной коробки с отбивкой штукатурки в откосах |
| 2-14 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах | шт. | 1,45 | 0,00 | 1,45 | Снятие подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосе. |
| 2-17 | Установка подоконных досок | м | 2,41 | 0,00 | 2,41 | Установка подоконной доски.Заделка швов цементным раствором.Нанесение полиуретановой пены. |
| 2-19 | Снятие оконных створок | створка | 3,83 | 0,00 | 3,83 | Снятие оконной створки с отвинчиванием петель. |
| 2-20 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2 | блок | 25,82 | 0,00 | 25,82 | Отбивка штукатурки в откосах.Снятие оконного блока.Установка нового блока с креплением коробки. |
| 2-21 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2 | блок | 29,83 | 0,00 | 29,83 | Отбивка штукатурки в откосах.Снятие оконного блока.Установка нового блока с креплением коробки. |
| 2-22 | Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | м | 1,12 | 0,00 | 1,12 | Нанесение полиуретановой пены. |
| 2-23.1 | Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью до 1м2 | блок | 9,68 | 0,00 | 9,68 |  |
| 2-23.2 | Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью до 2м2 | блок | 11,37 | 0,00 | 11,37 |  |
| 2-23.3 | Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью до 3м2 | блок | 13,05 | 0,00 | 13,05 |  |
| 2-23.4 | Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью свыше 3м2 | блок | 14,73 | 0,00 | 14,73 |  |
| 2-32 | Изготовление слухового окна | м2 | 11,39 | 0,00 | 11,39 | Устройство каркаса с установкой переплётов и обшивкой боковых стенок досками.Остекление слухового окна. |
| 2-33 | Установка готового слухового окна | шт. | 3,29 | 0,00 | 3,29 | Установка слухового окна с креплением к стене. |
| 2-34 | Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (балконных дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД | м.стыка | 0,40 | 0,00 | 0,40 | Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (балконных дверных) блоков. |
| 2-35 | Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков пароизоляционной лентой | м.стыка | 0,63 | 0,00 | 0,63 | Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков пароизоляционной лентой |
| 2-36 | Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута | м | 0,40 | 0,00 | 0,40 | Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута |
| 2-38 | Установка штапика | м | 0,14 | 0,00 | 0,14 | Установка и крепление . |
| 2-41.1 | Установка оконных коробок в кменных стенах площадью до 2м2 | м2 | 9,29 | 0,00 | 9,29 | Очистка проёмов, Осмолка и обшивка рубероидом коробок. Крепление и конопатка коробок. |
| 2-41.2 | Установка оконных коробок в кменных стенах площадью более 2м3 | м2 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | Очистка проёмов, Осмолка и обшивка рубероидом коробок. Крепление и конопатка коробок. |
| 2-42.1 | Установка оконных коробок в деревянных рубленных стенах с нарубанием гребня площадью до 2м2 | м2 | 40,89 | 0,00 | 40,89 | Набивка брусков на оконные коробки. Нарубание гребня на торцах. Установка коробок с проверкой по откосу и нарубанием гребня на торцах. Крепление и конопатка коробок. |
| 2-42.2 | Установка оконных коробок в деревянных рубленных стенах с нарубанием гребня площадью более 2м2 | м2 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | Набивка брусков на оконные коробки. Нарубание гребня на торцах. Установка коробок с проверкой по откосу и нарубанием гребня на торцах. Крепление и конопатка коробок. |
| 2-43.1 | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью до 2м2 | м2 | 14,94 | 0,00 | 14,94 | Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка коробок. |
| 2-43.2 | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью более 2м3 | м2 | 9,77 | 0,00 | 9,77 | Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка коробок. |
| 2-44.1 | Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня площадью до 2м3 | м2 | 14,94 | 0,00 | 14,94 | Крепление и конопатка коробок. |
| 2-44.2 | Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня площадью более 2м4 | м2 | 9,77 | 0,00 | 9,77 | Крепление и конопатка коробок. |
| 2-45.1 | Установка неостеклённых оконных переплётов в готовые коробки створный | створка | 14,55 | 0,00 | 14,55 | Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. Установка оконных приборов. |
| 2-45.2 | Установка неостеклённых оконных переплётов в готовые коробки глухойстворка | створка | 5,27 | 0,00 | 5,27 | Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. Установка оконных приборов. |
| 2-46.1 | Установка металлических решёток на окна в каменных стенах | м2 | 7,37 | 0,00 | 7,37 | Разметка мест ерепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка ершей. Крепление решёток. |
| 2-46.2 | Установка металлических решёток на окна в бетонных стенах | м2 | 9,77 | 0,00 | 9,77 | Разметка мест ерепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка ершей. Крепление решёток. |
| 2-47 | Установка подоконной доски из ПВХ | м | 2,95 | 0,00 | 2,95 | Установка подоконной доски из ПВХ. Наненсение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором |
| 2-48 | Установка откосов из ПВХ | м2 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | Очистка основания. Наклейка материалов с подгонкой. |
| 2-49.1 | Установка деревянного оконного блока площадью до 2м2 | блок | 24,90 | 0,00 | 24,90 | Установка оконного блока с креплением коробки |
| 2-49.2 | Установка деревянного оконного блока площадью более 2м2 | блок | 31,36 | 0,00 | 31,36 | Установка оконного блока с креплением коробки |
| 2-50 | Установка отливов из аллюминия | м | 2,90 | 0,00 | 2,90 |  |
| 2-51 | Снятие размеров окна | окно | 4,21 | 0,00 | 4,21 |  |
| **3. Дверные проёмы** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | Ед. измер. | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| 3-1 | Снятие дверных полотен | полотно | 1,83 | 0,00 | 1,83 | Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель. |
| 3-2 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 30,61 | 0,00 | 30,61 | Снятие дверной коробки с выломкой четвертей. |
| 3-5 | Снятие дверных коробок в перегородках | коробка | 4,27 | 0,00 | 4,27 | Снятие дверной коробки |
| 3-6 | Смена наличников | м.п. | 1,37 | 0,00 | 1,37 | Снятие старых наличников.Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением. |
| 3-7 | Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах | брусок | 33,55 | 0,00 | 33,55 | Снятие дверного полотна.Смена на месте бруска коробки(целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений.Закрепление коробки на сменяемом участке.Навеска дверного полотна на прежнее место. |
| 3-8 | Смена на месте бруска дверной коробки в деревянных стенах | брусок | 28,89 | 0,00 | 28,89 | Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска колоды или коробки(целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений.Закрепление коробки на сменяемом участке.Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место. |
| 3-10 | Большой ремонт полотен наружных дверей | полотно | 130,38 | 0,00 | 130,38 | Снятие и разборка дверного полотна.Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений .Заготовка новых филёнок.Сборка дверного полотна на клею.Пригонка и навеска полотна. |
| 3-11 | Большой ремонт полотен внутренних дверей | полотно | 89,75 | 0,00 | 89,75 | Снятие и разборка дверного полотна.Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений .Заготовка новых филёнок.Сборка дверного полотна на клею.Пригонка и навеска полотна. |
| 3-12 | Малый ремонт на месте дверных полотен | полотно | 12,49 | 0,00 | 12,49 | Заготовка планоки установка их в притворе без снятия дверного полотна.Пристрожка полотна по кромкам. |
| 3-13 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового | блок | 33,92 | 0,00 | 33,92 | Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной.Крепление наличников с двух сторон проема.Заполнение пустот монтажной пеной. |
| 3-14 | Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной | м. | 1,13 | 0,00 | 1,13 | Нанесение полиуретановой пены. |
| 3-15 | Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок | коробка | 12,73 | 0,00 | 12,73 | Укрепление коробок. |
| 3-28 | Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных | прибор | 3,73 | 0,00 | 3,73 | Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета. |
| 3-29 | Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных | прибор | 11,09 | 0,00 | 11,09 | Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета). |
| 3-30 | Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 8,19 | 0,00 | 8,19 | Долбление гнезд. Установка и крепление замка. |
| 3-31 | Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 7,58 | 0,00 | 7,58 | Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета). |
| 3-34 | Врезка глазка оптического дверного | шт. | 3,82 | 0,00 | 3,82 | Сверление отверстия. Установка глазка. |
| 3-36 | Установка полотен наружных | полотно | 10,90 | 0,00 | 10,90 | Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен. |
| 3-37 | Установка полотен внутренних межкомнатных | полотно | 8,57 | 0,00 | 8,57 | Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен. |
| 3-38 | Устройство арки | м2 | 8,76 | 0,00 | 8,76 | Устройство каркаса. Прибивка листов (плит). Заделка швов. |
| 3-39 | Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера) | м2 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | Покрытие дверного полотна и коробки пропиточным составом. |
| 3-40 | Пристрожка дверного полотна со снятием | полотно | 5,32 | 0,00 | 5,32 | Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием. |
| 3-41 | Пристрожка дверного полотна без снятия | полотно | 3,87 | 0,00 | 3,87 | Пристрожка дверного полотна рубанком на месте. |
| 3-42 | Смена сердцевины в замке | шт. | 5,50 | 0,00 | 5,50 | Снятие замка. Замена сердцевины. Установка замка на место. |
| 3-48.1 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах площадью проема до 3м2 | м2 | 12,49 | 0,00 | 12,49 | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. |
| 3-48.2 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах площадью проема свыше 3м2 | м2 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. |
| 3-51 | Установка дверных коробок | коробка | 10,44 | 0,00 | 10,44 | Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением коробки к стене |
| **4. Штукатурные работы** | |  |  |  |  |  |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. измер.** | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| 4-1 | Улучшенная штукатурка стен по дереву | м2 | 5,55 | 0,00 | 5,55 | Прибивка драни. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-2 | Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором | м2 | 4,59 | 0,00 | 4,59 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-3 | Улучшеная штукатурка стен по камню цементно - известковым раствором | м2 | 6,3 | 0,00 | 6,30 | нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий |
| 4-5 | Улучшеная штукатурка потолков по камню известковым раствором | м2 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя.Затирка поверхности,Выделка углов и примыканий. |
| 4-6 | Улучшеная штукатурка потолков по камню цементно - известковым раствором | м2 | 6,65 | 0,00 | 6,65 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя.Затирка поверхности.Выделка углов и примыканий. |
| 4-7 | Оштукатуривание откосов известково - гипсовым раствором | м2 | 18,19 | 0,00 | 18,19 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя.Затирка поверхности,Выделка углов и примыканий. |
| 4-8 | Оштукатуривание откосов цементо - известковым раствором | м2 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя.Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-15 | Затирка бетонных поверхностей стен | м2 | 2,37 | 0,00 | 2,37 | Нанесение раствора. Затирка поверхностей. Отделка углов и примыканий. |
| 4-16 | Затирка бетонных поверхностей потолков | м2 | 3,11 | 0,00 | 3,11 | Нанесение раствора. Затирка поверхностей. Отделка углов и примыканий. |
| 4-17 | Беспесчаная накрывка стен | м2 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий. |
| 4-18 | Беспещаная накрывка потолков | м2 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий. |
| 4-19 | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно - волокнистыми плитами с устройством каркаса | м2 | 5,23 | 0,00 | 5,23 | Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит.). Заделка раствором швов между листами. |
| 4-20 | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно - волокнистыми плитами без устройства каркаса | м2 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов междулистами. |
| 4-21 | Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса | м2 | 4,88 | 0,00 | 4,88 | Приклеивание листов (плит). Заделка раствором швовмежду листами. |
| 4-22 | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно - волокнистыми плитами с устройством каркаса | м2 | 8,87 | 0,00 | 8,87 | Устройство каркаса избрусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами. |
| 4-23 | Отделка деревянныхпотолков гипсовыми обшивочными листами или древесно - волокнистыми плитами без устройства каркаса | м2 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами. |
| 4-24 | Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно - стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м2 | 9,76 | 0,00 | 9,76 | Устройство каркаса избрусков. Прибивка листов (плит). |
| 4-25 | Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно - стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса | м2 | 4,7 | 0,00 | 4,70 | Прибивка листов (плит). |
| 4-26 | Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м2 | 7,54 | 0,00 | 7,54 | Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). |
| 4-27 | Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса | м2 | 4,61 | 0,00 | 4,61 | Прибивка листов (плит). |
| 4-32 | Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг" | м2 | 19,52 | 0,00 | 19,52 | Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков.Облицовка стены "Сайдингом" |
| 4-33 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадьюдо 1м2 в одном месте | м2 | 12,6 | 0,00 | 12,60 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание.Отделка углов и примыканий. |
| 4-34 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементо-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте | м2 | 17,3 | 0,00 | 17,30 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание.Отделка углов и примыканий. |
| 4-36 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте | м2 | 11,27 | 0,00 | 11,27 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание.Отделка углов и примыканий. |
| 4-37 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте | м2 | 13,58 | 0,00 | 13,58 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание.Отделка углов и примыканий. |
| 4-39 | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте | м2 | 12,95 | 0,00 | 12,95 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание.Отделка углов и примыканий. |
| 4-40 | Ремонт штукатурки стен по камню цементо-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте | м2 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание.Отделка углов и примыканий. |
| 4-42 | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте | м2 | 9,76 | 0,00 | 9,76 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание.Отделка углов и примыканий. |
| 4-43 | Ремонт штукатурки стен по камню цементо-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте | м2 | 11 | 0,00 | 11,00 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание.Отделка углов и примыканий. |
| 4-45 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков | м2 | 2,4 | 0,00 | 2,40 | Соскабливание водной краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки. |
| 4-49 | Ремонт штукатурки откосов по камню | м2 | 23,96 | 0,00 | 23,96 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание.Отделка углов и примыканий. |
| 4-52 | Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков | м2 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки. |
| 4-59 | Декоративная штукатурка стен (шуба) | м2 | 12,42 | 0,00 | 12,42 | Очистка поверхности. Огрунтовка. Нанесение раствора для подготовки под "шубу". Нанесение декоративного слоя. |
| 4-61 | Обшивка потолков облицовочным материалом типа"Сайдинг" | м2 | 21,47 | 0,00 | 21,47 | Сверление отвестий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного материала. |
| 4-62 | Ремонт "под шубу" площадью до 1м2 в одном месте | м2 | 12,95 | 0,00 | 12,95 | Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка и подготовка поверхности. Нанесение выравнивающего слоя. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности. |
| 4-63 | Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ | м2 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | Разборка покрытий стен и потолков с укладкой материалов в штабель. |
| 4-68 | Устройство отмостки | м2 | 2,44 | 0,00 | 2,44 |  |
| 4-69 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | м2 | 21,56 | 0,00 | 21,56 |  |
| **5. Облицовочные работы** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. измер.** | **Тариф без НДС, руб.** | **НДС, руб.** | **Тариф с НДС, руб** | **Состав (характеристика) работ** |
| 5-1 | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток | м2 | 18,51 | 0,00 | 18,51 | Разравнивание(при необходимости) отдельных неровностей поверхности.Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток.Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки. |
| 5-2 | Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток | м2 | 23,53 | 0,00 | 23,53 | Разравнивание(при необходимости) отдельных неровностей поверхности.Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток.Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки. |
| 5-3 | Обшивка стен полистирольными плитами | м2 | 9,93 | 0,00 | 9,93 | Шлифовка поверхности, Облицовка плитками. Очистка поверхности облицовки. |
| 5-6 | Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам | м.п. | 2,30 | 0,00 | 2,30 | Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленныхплиток |
| 5-7 | Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам | м.п. | 2,61 | 0,00 | 2,61 | Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленныхплиток |
| 5-8 | Установка встроенных деталей | деталь | 2,30 | 0,00 | 2,30 | Установка деталей.Заполнение швов. Очистка установленных деталей. |
| 5-9 | Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте | шт. | 2,10 | 0,00 | 2,10 | Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту.Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки. |
| 5-10 | Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте | шт. | 1,58 | 0,00 | 1,58 | Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту.Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки. |
| 5-14 | Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток | м2 | 1,93 | 0,00 | 1,93 | Разборка облицовки. |
| 5-15 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25% | м2 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель. |
| 5-16 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50% | м2 | 5,08 | 0,00 | 5,08 | Разборкаоблицовки.Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель. |
| 5-17 | Разборка покрытий стен из керамической плитки | м2 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора. Относ плиток с укладкойв штабель. |
| 5-18 | Облицовка стен панелями МДФи ПВХ | м2 | 14,85 | 0,00 | 14,85 | Разметка. Крепление бруска к стене. Крепление панелей гвоздями к бруску |
| 5-19 | Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ | м2 | 15,69 | 0,00 | 15,69 | Разметка.Крепление бруска к потолку. Крепление уголка потолочного. Крепление панелей гвоздямик бруску. |
| 5-20 | Устройство подвестного потолка | м2 | 15,37 | 0,00 | 15,37 | Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов |
| 5-21 | Оклейка потолков пластиковыми плитами | м2 | 3,87 | 0,00 | 3,87 | Очистка потолка.Выравниваниеповерхности потолка. Огрунтовка. Оклейка потолка плитами. Фугование стыков. |
| 5-22 | Обшивка стен гипсокартоном | м2 | 5,96 | 0,00 | 5,96 | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой. |
| 5-23 | Обшивка потолков гипсокартоном | м2 | 12,23 | 0,00 | 12,23 | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой. |
| 5-24 | Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200\*300 мм | м2 | 10,98 | 0,00 | 10,98 | Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плитки.Заполнение швов. |
| 5-25 | Фугование швов | м.шва | 0,29 | 0,00 | 0,29 | Заполнение швов массой(фуга). |
| 5-28 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 3,35 | 0,00 | 3,35 | Обшивка стен вагонкой |
| 5-32 | Смена облицовочного материала типа Сайдинг" без смены каркаса | м2 | 7,32 | 0,00 | 7,32 | Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков. |
| 5-33 | Установка торцевых ветровых планок | м | 2,67 | 0,00 | 2,67 |  |
| **6. Малярные работы** | |  |  |  |  |  |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. измер.** | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| 6-1 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону | м2 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза. |
| 6-2 | Шпатлевка бетонных стен без окраски | м2 | 3,68 | 0,00 | 3,68 | Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2-ой раз. |
| 6-3 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | Очистка поверхности.Огрунтовка первая.Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-4 | Водоэмульсионная окраска (побелка) потолков | м2 | 4,29 | 0,00 | 4,29 | Очистка поверхности.Огрунтовка первая.Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-5 | Акриловая окраска стен | м2 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | Очистка поверхности.Огрунтовка первая.Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-6 | Акриловая окраска потолков | м2 | 4,29 | 0,00 | 4,29 | Очистка поверхности.Огрунтовка первая.Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-7 | Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки | м2 | 3,78 | 0,00 | 3,78 | Соскабливание скребком. |
| 6-8 | Снятие водоэмульсионных красок со стен и потолков | м2 | 3,33 | 0,00 | 3,33 | Намачивание поверхности. Снятие старого слоя. |
| 6-9 | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке | м2 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | Очистка поверхности.Огрунтовка первая.Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз. |
| 6-10 | Улучшенная клеевая окраска потолков поштукатурке | м2 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | Очистка поверхности.Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз. |
| 6-11 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке | м2 | 5,23 | 0,00 | 5,23 | Очистка поверхности.Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и пролифкой подмазанных мест.Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска 2 раза. |
| 6-12 | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке | м2 | 6,38 | 0,00 | 6,38 | Очистка поверхности.Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и пролифкой подмазанных мест.Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска 2 раза. |
| 6-13 | Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке | м2 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка . Окраска за 2 раза. |
| 6-14 | Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке | м2 | 5,12 | 0,00 | 5,12 | Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка . Окраска за 2 раза. |
| 6-15 | Улучшенная масляная окраска стен по дереву | м2 | 5,96 | 0,00 | 5,96 | Очистка поверхности.Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест.Сплошная шпатлевка за1 раз.Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-16 | Улучшенная масляна окраска потолков по дереву | м2 | 7,32 | 0,00 | 7,32 | Очистка поверхности.Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест.Сплошная шпатлевка за1 раз.Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-17 | Улучшенная маслянаяокраска полов | м2 | 5,12 | 0,00 | 5,12 | Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест.Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-18 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов | м2 | 9,41 | 0,00 | 9,41 | Очистка поверхности.Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-19 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | м2 | 2,51 | 0,00 | 2,51 | Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке, Окраска за 1 раз. |
| 6-20 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов | м2 | 14,22 | 0,00 | 14,22 | Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевказа один раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-21 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных подвторую окраску | м2 | 3,97 | 0,00 | 3,97 | Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке, Окраска за 1 раз. |
| 6-22 | Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах) | м.п. | 2,19 | 0,00 | 2,19 | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-23 | Улучшенная масляная окраска деревянных поручней | м2 | 9,64 | 0,00 | 9,64 | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-24 | Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | м2 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза. |
| 6-25 | Улучшенная маслянаяокраска больших металлических поверхностей(кроме кровель) | м2 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). Шлифовка.Окраска за 2 раза. |
| 6-26 | Простая масляная окраска металлических кровель сурик за 1 раз | м2 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | Очистка поверхности (отржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз. |
| 6-27 | Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза | м2 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | Очистка поверхности (отржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза. |
| 6-28 | Простая масляная окраска стальных балок,труб диаметром более 50мм суриком | м2 | 3,07 | 0,00 | 3,07 | Очистка поверхности (отржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза. |
| 6-29 | Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50мм суриком | м2 | 5,96 | 0,00 | 5,96 | Очистка поверхности (от ржавчины,окалины,брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза. |
| 6-30 | Покрытие дощатых полов за1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | Покрытие поверхности лаком за1 раз. |
| 6-31 | Покрытие паркетных полов за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности | м2 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | Покрытие поверхности лаком за1 раз. |
| 6-32 | Покрытие дощатых полов за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза. |
| 6-33 | Покрытие паркетных полов за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности | м2 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза. |
| 6-34 | Покрытие паркетных полов за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности | м2 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | Огрунтовка нитролаком за 1 раз. Зачистка пузырьков воздуха и ворса. Покрытие паркетным лаком за 2 раза. |
| 6-35 | Покрытие стен масляным лаком за1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | Покрытие поверхности лаком за 1 раз. |
| 6-36 | Покрытие стен масляным лакомза 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза. |
| 6-37 | Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | Покрытие поверхности лаком за 1 раз. |
| 6-38 | Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза. |
| 6-39 | Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | Покрытие поверхности лаком за 1 раз. |
| 6-40 | Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 2,41 | 0,00 | 2,41 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза. |
| 6-41 | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | Покрытие поверхности лаком за 1 раз. |
| 6-42 | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза. |
| 6-43 | Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз | м2 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз. |
| 6-44 | Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза | м2 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза. |
| 6-45 | Окраска металлических оконных заполнений,решеток и труб печным лаком за 1 раз | м2 | 3,24 | 0,00 | 3,24 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз. |
| 6-46 | Окраска металлических оконных заполнений,решеток и труб печным лаком за 2 раза | м2 | 5,52 | 0,00 | 5,52 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза. |
| 6-47 | Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз | м2 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз. |
| 6-48 | Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза | м2 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза. |
| 6-49 | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз | м2 | 2,72 | 0,00 | 2,72 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза. |
| 6-50 | Окраска металлических оконных заполнений,решеток и труб кузбасским лаком за 2раза | м2 | 4,82 | 0,00 | 4,82 | Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза. |
| 6-51 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски да 10% | м2 | 2,45 | 0,00 | 2,45 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-52 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-53 | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-54 | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 5,08 | 0,00 | 5,08 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-55 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-56 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-57 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 3,68 | 0,00 | 3,68 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-58 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчитской старойкраски до 35% | м2 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-59 | Улучшенная масляная окраска полов с расчитской старой краски до 10% | м2 | 1,93 | 0,00 | 1,93 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-60 | Улучшенная масляная окраска полов с расчитской старой краски до 35% | м2 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-61 | Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб) | м2 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 1 раз. |
| 6-62 | Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб) | м2 | 4,82 | 0,00 | 4,82 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза. |
| 6-63 | Масляная окраска стальных труб за1 раз | м2 | 4,47 | 0,00 | 4,47 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 1 раз. |
| 6-64 | Масляная окраска стальных труб за 2 раза | м2 | 5,34 | 0,00 | 5,34 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза. |
| 6-65 | Масляная окраска чугунных труб за 1 раз | м2 | 2,89 | 0,00 | 2,89 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 1 раз. |
| 6-66 | Масляная окраска чугунных труб за 2 раза | м2 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза. |
| 6-67 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз | м2 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 1 раз. |
| 6-68 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза | м2 | 4,56 | 0,00 | 4,56 | Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 2 раза. |
| 6-69 | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз | м2 | 3,94 | 0,00 | 3,94 | Очиска поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 1 раз. |
| 6-70 | Масляная окраска металлических решеток, сеток, сеток и оград за 2 раза | м2 | 5,43 | 0,00 | 5,43 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза. |
| 6-71 | Акриловая окраскапо "шубе" стен за 2 раза | м2 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | Окраска по "шубе" поверхности за два раза |
| 6-72 | Акриловая окраска по "шубе" потолка за 2раза | м2 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | Окраска по "шубе" поверхности за два раза |
| 6-73 | Масляная окраска по "шубе" за 2 раза | м2 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | Окраска по "шубе" поверхности стен за два раза |
| 6-74.1 | Грунтовка стен, полов за 1 раз | м2 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | Огрунтовка поверхности |
| 6-74.2 | Грунтовка стен, полов за 2 раза | м2 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | Огрунтовка поверхности |
| 6-75.1 | Грунтовка потолков за 1 раз | м2 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | Огрунтовка поверхности |
| 6-75.2 | Грунтовка потолков за 2 раза | м2 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | Огрунтовка поверхности |
| 6-76 | Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1раз | м2 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | Окраска за один раз |
| 6-77 | Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз | м2 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | Окраска за один раз |
| 6-78 | Снятие клеевой краски со стен и потолков | м2 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя. |
| 6-79 | Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков | м2 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя. |
| 6-100.1 | Шпатлёвка стен с использованием малярной сетки | м2 | 3,07 | 0,00 | 3,07 | Очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности. Огрунтовка. Выравнивание стен нанесением шпатлевки. Наклеивание малярной сетки на стыки плит, трещины и т.п. Повторная огрунтовка и шпатлевка поверхности поверх сетки. Выравнивание шпатлевки после высыхания. |
| 6-100.2 | Шпатлёвка потолков с использованием малярной сетки | м2 | 5,02 | 0,00 | 5,02 | Очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности. Огрунтовка. Выравнивание потолка нанесением шпатлевки. Наклеивание малярной сетки на стыки плит, трещины и т.п. Повторная огрунтовка и шпатлевка поверхности поверх сетки. Выравнивание шпатлевки после высыхания. |
| 6-101.1 | Заделка трещин в каменных стенах с использованием пены монтажной | м.п. | 2,10 | 0,00 | 2,10 | Расчистка и обеспыливание трещин, отверстий. Заделка монтажной пеной. Срезание излишков пены после высыхания. Шпвтлевка. Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за второй раз. |
| 6-101.2 | Заделка отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной площадью до 0,005 м2 | 1 м2 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| 6-101.3 | Заделка отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной площадью до 0,01 м2 | 1 м2 | 0,88 | 0,00 | 0,88 |
| 6-101.4 | Заделка отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной площадью до 0,02 м2 | 1 м2 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| 6-102 | Окрашивание масляными составами штакетных изгородей | м2 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |  |
| 6-103 | Расчистка гладких деревянных поверхностей от масляных окрасок со смывкой | м2 | 6,83 | 0,00 | 6,83 |  |
| 6-104 | Простая окраска стен колером масляным разбеленым по дереву | м2 | 2,93 | 0,00 | 2,93 |  |
| 6-105 | Окраска бетонных поверхностей | м2 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |  |
| **7.Стекольные работы** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. Измер** | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| 7-3 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5м2 | м2 | 3,87 | 0,00 | 3,87 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. |
| 7-4 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла до 0,5м2 до 1м2. | м2 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. |
| 7-5 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25м2 | м2 | 8,02 | 0,00 | 8,02 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.Установка штапиков на место. |
| 7-6 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2 | м2 | 3,78 | 0,00 | 3,78 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков.Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место. |
| 7-7 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 ммна готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2 | м2 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков.Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место. |
| 7-8 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5м2 | м2 | 8,07 | 0,00 | 8,07 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков.Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место. |
| 7-9 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 1м2, м2 | м2 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место. |
| 7-15 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2 | м2 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев. |
| 7-16 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2 | м2 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев. |
| 7-17 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2 | м2 | 3,23 | 0,00 | 3,23 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев. |
| 7-18 | Остекление оконного переплета стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до1,5м2 | м2 | 2,97 | 0,00 | 2,97 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. |
| 7-19 | Остекление оконного переплета стеклом 4мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до1,5м2 | м2 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. |
| 7-20 | Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1м2 до1,5м2 | м2 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | Снятие замазки, шпилек или штапиков.Выемка стекол, Очистка фальцев. |
| **8.Обойные работы** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | Ед. измер. | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| 8-1 | Оклейка стен простыми обоями | м2 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест.Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-2 | Оклейка стен тиснеными или плотными обоями | м2 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест.Сплошная шлифовка поверхностей пемзой. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-4 | Наклейка бордюра или фриза на простые обои | м.п. | 0,26 | 0,00 | 0,26 | Приготовление клеящего состава.Наклейка бордюра или фриза. |
| 8-5 | Наклейка бордюра или фриза на плотные или тисненые обои | м.п. | 0,41 | 0,00 | 0,41 | Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза. |
| 8-7 | Оклейка потолков обоями | м2 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхности.Подмазка неровностей.Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев.Оклейка обоями. |
| 8-13 | Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности | м2 | 10,65 | 0,00 | 10,65 | Снятие и обратная навеска полотна без снятия петель. Снятие и обратная установка приборов. Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой. |
| 8-16 | Снятие обоев | м2 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | Снятие старых обоев |
| 8-18 | Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски | м2 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | Смачивание поверхности. Соскабливание или смывка старой известковой или меловой краски. |
| 8-19 | Смена на стенах высококачественных обоев | м2 | 5,61 | 0,00 | 5,61 | Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей.Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. Подклейка швов и их обработка. |
| 8-20 | Смена высококачественных обоев на потолках | м2 | 8,06 | 0,00 | 8,06 | Снятие старых обоев.Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеящего состава. Нарезка обоев. Оклейка обоями. Подклейка швов и их обработка. |
| 8-21 | Наклейка потолочных плинтусов | м | 0,61 | 0,00 | 0,61 | Крепление потолочного плинтуса клеем. |
| 8-22 | Покрытие поверхности жидкими обоями | м2 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | Огрунтовка поверхности эмалью за два раза. Приготовление состава. Нанесение отделочного состава за один раз. |
| 8-23 | Оклейка потолков тиснеными или плотными обоями | м2 | 5,78 | 0,00 | 5,78 | Очистка потолка от набела. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Проклейка поверхности. Нарезка обоев.Оклейка обоями. |
| **9. Центральное отопление** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. измер** | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| 9-2 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 10,72 | 0,00 | 10,72 | Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравличческое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с прибивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов. |
| 9-3 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 17,71 | 0,00 | 17,71 | Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравличческое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с прибивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов. |
| 9-7 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25мм | м.п. | 9,04 | 0,00 | 9,04 | Снятие креплений и труб со свёртыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей. |
| 9-8 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40 мм | м.п. | 9,23 | 0,00 | 9,23 | Снятие креплений и труб со свёртыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей. |
| 9-17 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 29,82 | 0,00 | 29,82 | отсоединение секций. Прочисмтка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках. |
| 9-18 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 16,00 | 0,00 | 16,00 | Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки. |
| 9-19 | Снятие крайних секций радиатора | секция | 11,79 | 0,00 | 11,79 | Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прчистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки. |
| 9-20 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе | радиатор | 14,91 | 0,00 | 14,91 | Отсоединение радиаторных пробок. Ввёртывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок. |
| 9-21 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 19,12 | 0,00 | 19,12 | Отсоединение радиаторных пробок. Ввёртывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок. |
| 9-23 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | радиатор | 9,13 | 0,00 | 9,13 | Отсоединение и снятие прибора |
| 9-24 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | радиатор | 11,55 | 0,00 | 11,55 | Отсоединение и снятие прибора |
| 9-30 | Смена отопительного прибора | прибор | 21,81 | 0,00 | 21,81 | Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора |
| 9-34.1 | Изоляция трубопроводов теплоизоляционными конструкциями комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 38мм толщина теплоизоляционного слоя 40мм | м | 8,95 | 0,00 | 8,95 | Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту. Крепление контрукций. Изготовление и крепление диафрагм |
| 9-34.2 | Изоляция трубопроводов теплоизоляционными конструкциями комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 57мм толщина теплоизоляционного слоя 60мм | м | 11,03 | 0,00 | 11,03 | Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту. Крепление контрукций. Изготовление и крепление диафрагм |
| 9-34.3 | Изоляция трубопроводов теплоизоляционными конструкциями комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 76мм толщина теплоизоляционного слоя 60мм | м | 11,63 | 0,00 | 11,63 | Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту. Крепление контрукций. Изготовление и крепление диафрагм |
| 9-34.4 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 159 мм толщина теплоизоляционного слоя 60 мм | м | 15,66 | 0,00 | 15,66 | Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту. Крепление контрукций. Изготовление и крепление диафрагм |
| 9-35 | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода отопления и водоснабжения диаметром 80мм | врезка | 93,35 | 0,00 | 93,35 | Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, вырубка борозды для удобства работ, вырезка отверстия в трубопроводе,изготовление и приварка штуцера, насадка и приварка фланцев к штуцеру, установка армаьуры муфтовой и фланцевой, пуск системы |
| 9-36 | Установка водоподогревателей ёмкостных вместимостью до 6м3 | водонагреватель | 495,98 | 0,00 | 495,98 | Установка водоподогревателей на готовое испытание водоподогревателей, установка арматуры и контрольно-измерительных приборов, насадка и приварка фланцев наконцы труб, соединение фланцев на болтах и прокладках |
| 9-37 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80мм | соединение | 21,33 | 0,00 | 21,33 | Насадка и приварка фланцев на концы труб, соединение фланцев на болтах и прокладках |
| 9-37.1 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50мм | соединение | 14,15 | 0,00 | 14,15 | Насадка и приварка фланцев на концы труб, соединение фланцев на болтах и прокладках |
| 9-38 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг внутри здания | прибор | 31,41 | 0,00 | 31,41 |  |
| 9-39 | Демонтаж водонагвателей емкостью до 6 м3 | шт. | 170,92 | 0,00 | 170,92 |  |
| 9-40 | Демонтаж водонагвателей емкостью до 2 м3 | шт. | 126,20 | 0,00 | 126,20 |  |
| 9-41 | Слив воды из системы | 1000м3 | 2,14 | 0,00 | 2,14 |  |
| 9-60 | Демонтаж задвижек, вентилей | задвижка (вентиль) | 7,74 | 0,00 | 7,74 | снятие плит прекрытия камер, отсоединение от трубопровода, снятие задвижки с места, разборка, очистка всех частей и отдельных деталей задвижки (вентиля) |
| 9-61 | Установка фильтров диаметром 50мм в трубопроводах систем отопления | фильтр | 11,28 | 0,00 | 11,28 | Установка фильтров на готовое основание, приварка патрубков фильтра к трубопроводу |
| 9-62 | Демонтаж изоляции | м2 | 1,64 | 0,00 | 1,64 |  |
| 9-63 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм | м | 3,87 | 0,00 | 3,87 |  |
| 9-64 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм | м | 2,77 | 0,00 | 2,77 |  |
| 9-65 | Установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм | прибор | 65,61 | 0,00 | 65,61 |  |
| 9-66 | Установка теплосчетчиков диаметром до 80 мм | прибор | 71,48 | 0,00 | 71,48 |  |
| 9-67 | Установка теплосчетчиков диаметром до 100 мм | прибор | 75,77 | 0,00 | 75,77 |  |
| 9-68 | Установка теплосчетчиков диаметром до 150 мм | прибор | 87,60 | 0,00 | 87,60 |  |
| 9-69 | Установка теплосчетчиков диаметром до 200 мм | прибор | 94,69 | 0,00 | 94,69 |  |
| 9-70 | Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 3,26 | 0,00 | 3,26 |  |
| 9-71 | Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 2,51 | 0,00 | 2,51 |  |
| 9-72 | Установка насоса с электродвигателем, массой агрегата до 01 т | насос | 123,15 | 0,00 | 123,15 |  |
| 9-73 | Установка водонагревателей проточных | прибор | 36,76 | 7,35 | 44,11 |  |
| 9-74 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм | м | 5,10 | 0,00 | 5,10 |  |
| 9-75 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг внутри здания | прибор | 27,18 | 0,00 | 27,18 |  |
| 9-76 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 160 кг внутри здания | прибор | 37,24 | 0,00 | 37,24 |  |
| 9-77 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 240 кг внутри здания | прибор | 50,21 | 0,00 | 50,21 |  |
| 9-78 | Промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм | м | 0,35 | 0,00 | 0,35 |  |
| 9-79 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | м | 0,56 | 0,00 | 0,56 |  |
| 9-80 | Установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм | теплосчетчик | 65,61 | 0,00 | 65,61 |  |
| 9-81 | Установка теплосчетчиков диаметром до 80 мм | теплосчетчик | 71,48 | 0,00 | 71,48 |  |
| 9-82 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре брубопроводов 32/110 мм в грунтах с естественной влажностью при глубине траншеи до 3 м | стык | 73,92 | 0,00 | 73,92 |  |
| 9-83 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе | котел | 309,07 | 0,00 | 309,07 |  |
| **10. Водопровод и канализация** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. Измер** | **Тариф без НДС, руб.** | **НДС, руб.** | **Тариф с НДС, руб** | **Состав (характеристика) работ** |
| 10-1 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15мм | м | 4,66 | 0,00 | 4,66 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-2 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20мм | м | 5,22 | 0,00 | 5,22 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-3 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25мм | м | 5,69 | 0,00 | 5,69 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-4 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32мм | м | 7,09 | 0,00 | 7,09 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-5 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50мм | м | 7,74 | 0,00 | 7,74 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-8 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15мм и более | м | 11,66 | 0,00 | 11,66 | Разметка труб под крепления.Сверление основания под установку хомутов.Установка хомутов.Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой. |
| 10-9 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15мм и более | м | 4,69 | 0,00 | 4,69 | Резка труб.Снятие креплений. |
| 10-10 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 10,64 | 0,00 | 10,64 | Разборка соединений заменяемого участка.Установка участка труб из пластмассы (металлопластика) |
| 10-11 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 5,78 | 0,00 | 5,78 | Разборка соединений. Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединений. |
| 10-12 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 7,65 | 0,00 | 7,65 | Разборка резьбовых соединений под вентиль.Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. |
| 10-13 | Ремонт вентиля | вентиль | 2,99 | 0,00 | 2,99 | Замена сальниковой набивки. |
| 10-14 | Подключение (отключение) воды по стояку (5эт) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 4,66 | 0,00 | 4,66 | Перекрытие вентилей по стояку.В нижней (верхней) части спуск воды.Открытие вентиля по стояку. |
| 10-17 | Слитие стояка холодной воды | стояк | 3,91 | 0,00 | 3,91 | Перекрытие вентиля по стояку.Спуск воды. |
| 10-18 | Слитие стояка горячей воды | стояк | 4,69 | 0,00 | 4,69 | Перекрытие вентиля по стояку.Спуск воды. |
| 10-20 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50мм | м | 12,78 | 0,00 | 12,78 | Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков. |
| 10-21 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100мм | м | 17,63 | 0,00 | 17,63 | Снятие креплений. Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков.Установка креплений с пробивкой отверстий. |
| 10-23 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 19,50 | 0,00 | 19,50 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-24 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 18,65 | 0,00 | 18,65 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-25 | Смена раковины | прибор | 11,75 | 0,00 | 11,75 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-26 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 19,59 | 0,00 | 19,59 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-27 | Смена мойки на два отделения | прибор | 23,32 | 0,00 | 23,32 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-28 | Смена ванны | прибор | 46,93 | 0,00 | 46,93 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-29 | Смена сиденьяк унитазу | шт. | 6,44 | 0,00 | 6,44 | Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья. |
| 10-30 | Смена манжеты к унитазу | шт. | 7,46 | 0,00 | 7,46 | Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты. |
| 10-31 | Смена смывной трубы с манжетой | шт. | 9,14 | 0,00 | 9,14 | Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу. |
| 10-32 | Смена держки к смывному бачку | шт. | 4,01 | 0,00 | 4,01 | Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой держки с цепочкой. |
| 10-33 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | шт. | 12,03 | 0,00 | 12,03 | Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение новогосмывного бачка с закреплением. |
| 10-35 | Смена сифонов к санитарному прибору | шт. | 6,72 | 0,00 | 6,72 | Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба. |
| 10-36 | Смена кронштейнов под санитарный прибор | шт. | 3,27 | 0,00 | 3,27 | Снятие старых кронштейнов.Установка новых кронштейнов с закреплением. |
| 10-37 | Смена смесителя настенного для умывальника, моек и раковин | шт. | 10,26 | 0,00 | 10,26 | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя. |
| 10-38 | Смена смесителя настольного для умывальника, моек и раковин | шт. | 16,79 | 0,00 | 16,79 | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя. |
| 10-39 | Смена смесителя для ванн | шт. | 12,13 | 0,00 | 12,13 | Снятие старого смесителя.Установка нового смесителя. |
| 10-40 | Смена водоразборного крана | шт. | 3,08 | 0,00 | 3,08 | Снятие старого крана. Установка нового крана. |
| 10-41 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 6,81 | 0,00 | 6,81 | Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана. |
| 10-42 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 7,93 | 0,00 | 7,93 | Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей. |
| 10-43 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 1,87 | 0,00 | 1,87 | Регулировка клапанов смывного бачка на месте. |
| 10-44 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 5,60 | 0,00 | 5,60 | Отсоединение и снятие смывной трубы. |
| 10-45 | Снятие смывного бачка | прибор | 3,27 | 0,00 | 3,27 | Отсоединение и снятие смывной трубы. |
| 10-46 | Снятие смывной трубы | прибор | 4,94 | 0,00 | 4,94 | Отсоединение и снятие смывной трубы. |
| 10-47 | Снятие умывальника,мойки или раковины | прибор | 6,72 | 0,00 | 6,72 | Отсоединение и снятие прибора. |
| 10-48 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м. | 2,52 | 0,00 | 2,52 | Прочитска подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода. |
| 10-49 | "Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения" | вентиль | 8,21 | 0,00 | 8,21 | Разбор резьбовых соединений под вентиль.Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. |
| 10-50 | "Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учётом сборки и разборки оборудования" | шт. | 3,28 | 0,00 | 3,28 | Откручивание вентильной головки. Снятие старого и установкой новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентильной головке. Закручивание вентильной головки. |
| 10-51 | Смена головки вентиля | шт. | 3,27 | 0,00 | 3,27 | Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе. |
| 10-52 | Установка прибора учета воды и фильтров к ним | шт. | 30,79 | 0,00 | 30,79 | Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой. |
| 10-53 | Смена прибора учета воды и фильтров к ним | шт | 5,04 | 0,00 | 5,04 | Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы |
| 10-54 | Смена сифона в ванной | шт. | 7,56 | 0,00 | 7,56 | Отсоединение сифона от выпуска ванны и переливного патрубка. Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение |
| 10-55 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 3,08 | 0,00 | 3,08 | Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой. |
| 10-56 | Установка гибкой подводки к санитарноиу прибору | шт. | 3,36 | 0,00 | 3,36 | Подсоединение гибкой подводки. |
| 10-57 | Замена душевой и поддона | прибор | 84,90 | 0,00 | 84,90 | Демонтаж старого комплекта. Установка нового. |
| 10-58 | Установка душевой и поддона | прибор | 74,63 | 0,00 | 74,63 | Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону. |
| 10-59 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" | прибор | 33,59 | 0,00 | 33,59 | Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды.сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление утитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки. |
| 10-60 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 13,99 | 0,00 | 13,99 | Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой. |
| 10-61 | Смена обвязки для ванны | прибор | 13,53 | 0,00 | 13,53 | Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнителя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба. |
| 10-62 | Установка тумбы под мойку | шт. | 14,93 | 0,00 | 14,93 | Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводками канализации. |
| 10-63 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 4,85 | 0,00 | 4,85 | Снятие старого шланга. Установка нового. |
| 10-64 | Смена головки смесителя | шт. | 3,08 | 0,00 | 3,08 | Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе. |
| 10-65 | Укрепление унитаза | прибор | 4,92 | 0,00 | 4,92 | Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. Установка унитаза и крепление полу. |
| 10-67 | Ремонт смесителя | шт. | 5,60 | 0,00 | 5,60 | Откручивание и замена вентильной головки. |
| 10-68 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 10,73 | 0,00 | 10,73 | Разборка резьбового соединения. Обрезка фильтра. Сборка резьбового соединения. |
| 10-69 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 4,38 | 0,00 | 4,38 | Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место. |
| 10-70 | Установка заглушек | шт. | 3,28 | 0,00 | 3,28 | Нарезка резьбы. Накручивание заглушки. |
| 10-71 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт. | 8,60 | 0,00 | 8,60 | Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление. |
| 10-72 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 11,66 | 0,00 | 11,66 | Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление. |
| 10-74 | Смена унитаза типа "Компакт" | прибор | 25,19 | 0,00 | 25,19 | Демонтаж старого унитаза. Монтаж новых труб. Чеканка стыков. |
| 10-76 | Установка шарового крана диаметром до 20мм | кран | 4,66 | 0,00 | 4,66 | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение. |
| 10-79 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20мм | кран | 5,60 | 0,00 | 5,60 | Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений. |
| 10-84 | Смена выпуска ванны | выпуск | 8,02 | 0,00 | 8,02 | Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового выпуска. Соединение выпуска с сифоном. |
| 10-87 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 25,94 | 0,00 | 25,94 | Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место. |
| 10-88 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 3,49 | 0,00 | 3,49 | Прочистка, промывка. |
| 10-90 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 28,54 | 0,00 | 28,54 | Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды.Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление утитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки. |
| 10-91 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 13,74 | 0,00 | 13,74 | Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой. |
| 10-92 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 19,02 | 0,00 | 19,02 | Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя. |
| 10-93 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 53,16 | 0,00 | 53,16 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с краплением и присоединением к системе. |
| 10-94 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 14,59 | 0,00 | 14,59 | Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с присоединением к системе. |
| 10-95 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 11,52 | 0,00 | 11,52 | Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-96 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 31,71 | 6,34 | 38,05 | Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной. |
| 10-98 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 2,99 | 0,00 | 2,99 | Откручивание и поднятие грундбуксы. Укладка сальника полукольцами. Прижим грундбуксы. |
| 10-104 | Сварка полиэтиленовых труб | стык | 0,19 | 0,00 | 0,19 | Выравнивание стыков труб.сварка труб. |
| 10-136 | Прочистка и промывка чугунных сифонов | сифон | 3,28 | 0,00 | 3,28 | Снятие крышки ревизии. Прочистка промывка крышки. Установка крышки ревизии на место. |
| 10-137 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | сифон | 1,87 | 0,00 | 1,87 | Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка. |
| 10-143.2 | Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром трубы 200 мм | м | 7,40 | 0,00 | 7,40 | Определение места засорения, прочистка труб дворовой канализации с очисткой от грязи. |
| 10-145 | Очистка водопроводного колодца: |  |  | 0,00 | 0,00 | Открытие колодца. Разработка грунта вручную в колодце, погрузка грунта в ведро, переноска ведра на расстояние до 5 м, опускание ведра в колодец. Закрытие колодца. |
| 10-145.1 | в грунте 2 группы | м3 грунта | 84,66 | 0,00 | 84,66 |  |
| 10-145.2 | в грунте 3 группы | м3 грунта | 131,06 | 0,00 | 131,06 |  |
| 10-152 | Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком | прибор | 15,58 | 0,00 | 15,58 | Установка унитаза с крепоением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора. |
| 10-153 | Установка раковины | прибор | 5,04 | 0,00 | 5,04 | Установка прибора в комплекте. Пробивка гнёзд для крепления. |
| 10-154 | Установка трапа диаметром 50мм | шт. | 4,66 | 0,00 | 4,66 | Установка и присоединение сифона к системе канализации с заделкой стыков. |
| 10-155 | Устранение течи из соединения гибкой подводки | соединение | 2,33 | 0,00 | 2,33 | Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка. |
| 10-156 | Установка смесителя для ванны | шт. | 6,25 | 0,00 | 6,25 | Установка смесителя. |
| 10-157 | Установка креплений для трубопроводов внутренней сети | крепление | 1,56 | 0,00 | 1,56 | Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления. |
| 10-158 | Установка креплений для умывальников и моек | шт. | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления. |
| 10-167 | Обследование технического состояния приборов учёта воды | прибор | 0,93 | 0,00 | 0,93 | Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды. |
| 10-193 | Снятие ванны | прибор | 21,08 | 0,00 | 21,08 | отсоединение старого прибора |
| 10-194 | Установка ванны | прибор | 25,84 | 0,00 | 25,84 | Установка прибора с креплением и присоединением к системе |
| 10-195 | Установка фаянсового унитаза | прибор | 13,90 | 0,00 | 13,90 | Установка прибора с креплением и присоединением к системе |
| 10-214.2 | Прокладка труб из полипропилена диаметр трубопровода 20мм | м | 10,73 | 0,00 | 10,73 | Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода |
| 10-214.3 | Прокладка труб из полипропилена диаметр трубопровода 25мм | м | 8,49 | 0,00 | 8,49 | Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода |
| 10-214.4 | Прокладка труб из полипропилена диаметр трубопровода 32мм | м | 6,81 | 0,00 | 6,81 | Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода |
| 10-214.5 | Прокладка труб из полипропилена диаметр трубопровода 50мм | м | 8,21 | 0,00 | 8,21 | Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода |
| 10-219 | Установка после поверки индивидуального счетчика воды: |  |  |  |  | При необходимости снятие вставки. Промывка ввода. Установка счетчика на место. Наполнение системы водой, проверка работы счетчика. Опломбировка. Составление и подписание актов замены счетчика. |
| 10-219.1 | с заменой штуцера и фильтра | счетчик | 4,48 | 0,00 | 4,48 |  |
| 10-219.2 | с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры | счетчик | 4,85 | 0,00 | 4,85 |  |
| 10-219.3 | с заменой запорно-регулирующей арматуры | счетчик | 3,73 | 0,00 | 3,73 |  |
| 10-229 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 3,64 | 0,00 | 3,64 | Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом |
| 10-230 | Пркладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы | м | 1,48 | 0,00 | 1,48 | Укладка трубы |
| 10-232 | Смена резиновых прокладок труб диаметром до 50 мм | м | 2,27 | 0,00 | 2,27 | Снятие фильтра. Установка фильтра. |
| 10-233 | Установка смывного бачка | бачок | 6,06 | 0,00 | 6,06 | Установка и присоединение смывного бачка с закреплением. |
| 10-234 | Установка сифона к санитарному прибору | сифон | 4,66 | 0,00 | 4,66 | Установка сифона с присоединением и заделкой раструба. |
| 10-235 | Прочистка фильтра на стиральной машине | фильтр | 3,92 | 0,00 | 3,92 | Отсоединение фильтрующего элемента. прочистка и установка его на место. |
| 10-236 | Смена картриджа в смесителе | картридж | 1,12 | 0,00 | 1,12 | Смена картриджа в смесителе. |
| 10-237 | Установка сгонов: |  |  |  |  | Соединение сгонов. |
| 10-237.1 | при диаметре трубопровода до 15 мм | сгон | 1,59 | 0,00 | 1,59 |  |
| 10-237.2 | при диаметре трубопровода до 20 мм | сгон | 2,33 | 0,00 | 2,33 |  |
| 10-237.3 | при диаметре трубопровода до 32 мм | сгон | 3,08 | 0,00 | 3,08 |  |
| 10-238 | Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя | полотенцесушитель | 2,58 | 0,00 | 2,58 | Откручивание муфты, контргайки. Перепаковка. Закручивание муфты, контргайки. |
| 10-239 | Перепаковка соединительных частей сифона | сифон | 1,95 | 0,00 | 1,95 | Разборка сифона. Замена уплотнительных колец. Сборка сифона. |
| 10-240 | Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учёта воды | прибор | 4,66 | 0,00 | 4,66 | Откручивание накидных гаек, прибора учета воды. Скручивание муфты, контргайки. Паковка. Установка на место. |
| 10-241 | Смена эксцентрика к смесителю | эксцентрик | 2,11 | 0,00 | 2,11 | Снятие эксцентрика, Установка эксцентрика. |
| 10-242 | Поджание гайки на смесителе: |  |  |  |  | Поджатие гайки до устранения течи. |
| 10-242.1 | сифон | гайка | 0,63 | 0,00 | 0,63 |  |
| 10-242.2 | смеситель | гайка | 1,09 | 0,00 | 1,09 |  |
| 10-243 | Смена болтов креплей смывного бачка к унитазу | унитаз | 2,52 | 0,00 | 2,52 | Перекрытие воды. Слив воды из бачка. Откручивание старых болтов крепления. Установка новых болтов. Открытие воды. |
| 10-244 | Смена гофры | гофра | 0,94 | 0,00 | 0,94 | Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место. |
| 10-245 | Смена керамической головки смесителя | головка | 1,59 | 0,00 | 1,59 | Перекрытие воды. Разборка смесителя, снятие керамической головки и установка новой. Пуск воды. |
| 10-246 | Смена шланга душа смесителя для ванной | шланг | 0,63 | 0,00 | 0,63 |  |
| 10-247.1 | Установка тройника для стиральной машины | тройник | 5,32 | 0,00 | 5,32 | Перекрытие воды. Установка тройника. Подсоединение шлангов (оборудования). Проверка отсутствия течи. |
| 10-247.2 | Замена тройника для стиральной машины | тройник | 8,58 | 0,00 | 8,58 | Перекрытие воды. Замена тройника. Подсоединение шлангов (оборудования). Проверка отсутствия течи. |
| 10-248 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки: |  |  |  |  | Зачистка трубы от ржавчины. Расчистка свища. Подгонка металлической накладки по месту установки. Приварка накладки. Проверка на ниличие течи. |
| 10-248.1 | при диаметре трубопровода до 50 мм | свищ | 6,25 | 0,00 | 6,25 |  |
| 10-248.2 | при диаметре трубопровода до 80 мм | свищ | 7,65 | 0,00 | 7,65 |  |
| 10-248.3 | при диаметре трубопровода до 100 мм | свищ | 9,33 | 0,00 | 9,33 |  |
| 10-249 | Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета | бачок | 8,58 | 0,00 | 8,58 | Перекрытие воды. Откручивание гаек, извлечение болтов, снятие смывного бачка. Установка бачка на место. Проверка на наличие течи. |
| 10-250 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях): |  |  |  |  | Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода. |
| 10-250.1 | диаметром до 15 мм | м | 9,98 | 0,00 | 9,98 |  |
| 10-250.2 | диаметром до 32 мм | м | 10,45 | 0,00 | 10,45 |  |
| 10-250.3 | диаметром до 63 мм | м | 11,66 | 0,00 | 11,66 |  |
| 10-250.3 | диаметром до 100 мм | м | 13,25 | 0,00 | 13,25 |  |
| **11.Электромонтажные** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. измер.** | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| 11-1 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 15,86 | 0,00 | 15,86 | Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование. |
| 11-2 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 5,29 | 0,00 | 5,29 | Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование. |
| 11-3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельнойрозетки для открытой проводки. | шт. | 5,81 | 0,00 | 5,81 | Установка креплений.Установка прибора с присоединением к сети. Опробование. |
| 11-4 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт. | 7,40 | 0,00 | 7,40 | Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование. |
| 11-5 | Установка потолочного патрона | шт. | 5,11 | 0,00 | 5,11 | Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой. |
| 11-6 | Установка настенного патрона | шт | 7,31 | 0,00 | 7,31 | Сверление отвертстий.Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой. |
| 11-7 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт. | 12,86 | 0,00 | 12,86 | Пробивка гнезда.Установка коробки. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование. |
| 11-8 | Установка подвесного патрона | патрона | 7,84 | 0,00 | 7,84 | Подвеска патрона на крюк. Присодинение патрона к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности. |
| 11-9 | Установка подвесного светильника | свет-к | 10,57 | 0,00 | 10,57 | Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети.. Вкручивание лампы и проверка работоспособности |
| 11-10 | Установка светильника типа "Бра" | шт. | 12,51 | 0,00 | 12,51 | Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса к стене. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности. |
| 11-11 | Установка люминисцентных светильников на штырях | шт. | 14,10 | 0,00 | 14,10 | Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование. |
| 11-12 | Установка люминисцентных светильников на подвесах | шт. | 17,09 | 0,00 | 17,09 | Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование. |
| 11-13 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 17,53 | 0,00 | 17,53 | Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы с проверкой. |
| 11-14 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 4,40 | 0,00 | 4,40 | Установка и заделка крюка. |
| 11-15 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 9,34 | 0,00 | 9,34 | Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка. |
| 11-16 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 8,99 | 0,00 | 8,99 | Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка. |
| 11-17 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт. | 8,02 | 0,00 | 8,02 | Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование. |
| 11-18 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3см при ширине борозды до 4 см | м | 1,50 | 0,00 | 1,50 | Пробивка борозд с зачиской поверхности. |
| 11-19 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширина борозды до 4 см | м. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | Пробивка борозд с зачиской поверхности. |
| 11-20 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток. | шт. | 0,53 | 0,00 | 0,53 | Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления. |
| 11-21 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт. | 0,97 | 0,00 | 0,97 | Отсоединение проводов. Снятие светильника. |
| 11-22 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 3,70 | 0,00 | 3,70 | Отсоединение проводов.Демонтаж счетчика. |
| 11-23 | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | плита | 43,17 | 0,00 | 43,17 | Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электро плиты с подсоединением заземления..Закрепление нового кабеля. |
| 11-24 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 8,72 | 0,00 | 8,72 | Отсоединение проводов от автомата.Нанесение изоляции на токоведущие провода. Снятие изоляции. Подключение проводов к автомату. |
| 11-25 | Подключение,отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома | прибор | 15,86 | 0,00 | 15,86 | Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения электродвигателя.Снятие временного кабеля.Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата. |
| 11-26 | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток окна | прибор | 12,33 | 0,00 | 12,33 | Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата. |
| 11-27 | Перенос розеток со штраблением на расстоянии до 1 м | розетка | 11,45 | 0,00 | 11,45 | Снятие старой розетки и коробки.Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки,прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование. |
| 11-28 | Обследование и определение причин неисправностей в электосети квартиры | электроразводка | 15,86 | 0,00 | 15,86 | Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр.Снятие изоляции с токоведущих проводов.Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соеденительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов. |
| 11-29 | Установка галогенных светильников | шт. | 22,02 | 0,00 | 22,02 | Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов.Опробование. |
| 11-30 | Замена галогеновых светильников | шт. | 25,55 | 0,00 | 25,55 | Отключение проводов от соеденительной колодки. Снятие старого транформатора и ламп. Установка новых.Подсоединение проводов. |
| 11-31 | Установка и подсоединениек электосетям э/водонагревателя, стир.машины | шт. | 26,43 | 5,29 | 31,72 | установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, электроприборов к штепсельной вилке и соединительным колодкам. |
| 11-32 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт. | 3,52 | 0,00 | 3,52 | Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети. |
| 11-32.1 | Замена розетки | шт. | 3,52 | 0,00 | 3,52 | Снятие старой розетки с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети. |
| 11-33 | Установка автоматов квартирных | автомат | 4,32 | 0,00 | 4,32 | Установка автомата с подсоединением проводов. Опробование. |
| 11-34 | Замена автоматов квартирных | автомат | 6,17 | 0,00 | 6,17 | Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения.Снятие старого установка нового автомата с подсоединением проводов. |
| 11-35 | Смена провода сечением 2\*2,5мм кв.при скрытой проводке в бетонных стенах | м. | 4,40 | 0,00 | 4,40 | Пробивка борозд. Снятие старого, установканового провода.Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд. |
| 11-36 | Ремонт розетки, э/выключателя | шт. | 7,22 | 0,00 | 7,22 | Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование. |
| 11-37 | Перекидка проводов,одна перекидка | одна | 25,55 | 0,00 | 25,55 | Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или черезтрубостойку с установкой изоляторов. |
| 11-38 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | шт. | 8,81 | 0,00 | 8,81 | Вырезание отверстия.Подключение через соеденительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника. |
| 11-39 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 16,30 | 0,00 | 16,30 | Пробивка гнезда.Устанвка прибора с присоединением к сети. Опробование. |
| 11-40 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 13,21 | 0,00 | 13,21 | Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением. |
| 11-41 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 14,10 | 0,00 | 14,10 | Пробивка гнезда. Установка розетки с подключением. |
| 11-42 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 9,69 | 0,00 | 9,69 | Отключение проводов.Снятие старой,установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение. |
| 11-43 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах | м. | 3,26 | 0,00 | 3,26 | Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд. |
| 11-44 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | м. | 4,67 | 0,00 | 4,67 | Разметка ипроьивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд |
| 11-45 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд. | м. | 2,91 | 0,00 | 2,91 | Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода. |
| 11-46 | Устройство контура заземления | шт. | 14,98 | 0,00 | 14,98 | Забивание 3 штырей в землю по 2,5м и соединение м/у собой проводами. |
| 11-46.1 | Ремонт светильников с люминисентными лампами, 1 ламповых | светильник | 3,44 | 0,00 | 3,44 | Снятие рассеиватель и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартёров. Опробование светильников. Установка рассеивателей и отражателей. |
| 11-46.2.1 | Ремонт светильников с люминисентными лампами, 2 ламповых:одной лампы | светильник | 3,70 | 0,00 | 3,70 | Снятие рассеиватель и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартёров. Опробование светильников. Установка рассеивателей и отражателей. |
| 11-46.2.2 | Ремонт светильников с люминисентными лампами 2 ламповых:двух ламп | светильник | 5,81 | 0,00 | 5,81 | Снятие рассеиватель и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартёров. Опробование светильников. Установка рассеивателей и отражателей. |
| 11-47 | Установка коробки распределительной при открытой проводке | коробка | 23,17 | 0,00 | 23,17 | Крепление коробки. Присоединение. |
| 11-48 | Установка коробки распределительной при скрытой проводке | коробка | 25,11 | 0,00 | 25,11 | Пробивка гнезда. Установка коробки. |
| 11-49.1 | Установка и подключение контура заземленияв частных домах по бетонной крепи | м | 2,55 | 0,00 | 2,55 | Крепление шины заземления. |
| 11-49.2 | Установка и подключение контура заземленияв частных домах по установленным конструкциям | м | 1,06 | 0,00 | 1,06 | Крепление шины заземления. |
| 11-50 | Демонтаж шнура на роликах | м | 0,23 | 0,00 | 0,23 | Снятие проводки. Демонтаж изоляторов. |
| 11-53 | Укрепление розетки | шт. | 0,30 | 0,00 | 0,30 | Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место. |
| 11-54 | Смена провода при открытой электропроводке | м | 2,20 | 0,00 | 2,20 | Снятие старого, установка нового провода. Подключение. |
| 11-55 | Ремонт электрического звонка | шт. | 1,44 | 0,00 | 1,44 | Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения. |
| 11-56 | Замена автоматических пробок | шт. | 0,08 | 0,00 | 0,08 | Вывинчивание старой пробки. Ввинчивание новой. |
| 11-57.1 | Смена светильников с люминисентными лампами с количеством:до 4 ламп | светильник | 19,73 | 0,00 | 19,73 | При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя. |
| 11-57.2 | Смена светильников с люминисентными лампами с количеством:до 10 ламп | светильник | 40,08 | 0,00 | 40,08 | При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя. |
| 11-58 | Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах | шт. | 11,19 | 0,00 | 11,19 | При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка плафона. |
| 11-59 | Снятие светильников с лампами накаливания | шт. | 0,53 | 0,00 | 0,53 | Снятие светильника. |
| 11-60.1 | Установка энергосберегающих светильников слампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий:в бетоне | комплект | 9,87 | 0,00 | 9,87 | Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания. |
| 11-60.2 | Установка энергосберегающих светильников слампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий:в металле, пластике | комплект | 9,69 | 0,00 | 9,69 | Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания. |
| 11-61 | Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники слампами накаливания и модулем управления освещением | комплект | 13,57 | 0,00 | 13,57 | Демонтаж ранее установленного светильника.Сверление отвесртий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания. |
| 11-62.1 | Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к светильнику | прибор | 5,99 | 0,00 | 5,99 | Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением. |
| 11-62.2 | Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к стене | прибор | 5,05 | 0,00 | 5,05 | Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением. |
| 11-63 | Замена модуля управления освещением | прибор | 4,67 | 0,00 | 4,67 | Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением. |
| 11-69 | Замена вилки штепсельного разъёма | вилка | 3,26 | 0,00 | 3,26 | Разборка вилки. Отсоединение жил кабеля. Присоединение жил к новой вилке. Сбор вилки. Проверка работоспособности. |
| 11-70 | Замена розетки 5А | розетка | 0,88 | 0,00 | 0,88 | Замена розетки. Проверка работоспособности. |
| 11-80 | Укладка кабеля в кабельный канал | м | 0,61 | 0,00 | 0,61 | Укладка кабеля в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |
| 11-81 | Демонтаж патрона: |  |  |  |  | Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие креплений и патрона. |
| 11-81.1 | потолочного | патрон | 2,50 | 0,00 | 2,50 |  |
| 11-81.2 | настенного | патрон | 1,89 | 0,00 | 1,89 |  |
| 11-82 | Демонтаж подвесного патрона | патрон | 3,18 | 0,00 | 3,18 | Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие патрона с крюка. |
| 11-83 | Смена лампы в светильнике: |  |  |  |  | Смена лампы в светильнике. |
| 11-83.1 | лампы накаливания | лампа | 0,15 | 0,00 | 0,15 |  |
| 11-53.2 | люминисцентной лампы | лампа | 0,61 | 0,00 | 0,61 |  |
| **12. Другие виды работ** | |  |  |  |  |  |
| Шифр | Наименование работ | ед. измерения | тариф без НДС, руб. | НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Состав работ |
| 12-3 | Сборка и навеска карнизов | м | 1,16 | 0,00 | 1,16 | Сборка карниза.Разметка отверстий под крепления карниза.Сверление отверстий.Крепление карниза к стене. |
| 12-33 | Колка дров в частном секторе (топором) | м3 | 11,31 | 2,26 | 13,57 | Колка дров топором. |
| 12-39.1 | Проведение обследования и консультация специалиста (электрик) | обследование | 2,18 | 0,00 | 2,18 | Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ. |
| 12-39.3 | Проведение обследования и консультация другими специалистами (мастер ЖФ) | обследование | 3,76 | 0,00 | 3,76 | Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ. |
| 12-39.4 | Обследование при залитии квартиры для определения ущерба | обследование | 9,28 | 0,00 | 9,28 | Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ. |
| 12-40.6 | Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на прямолинейных поверхностях: |  |  |  |  | Укладка плит утеплителя на поверхностях с их подгонкой и шлифованием кромок. Снятие плит со стены, укладка в горизонтальное положение. Приготовление и нанесение клеящего состава вручную. Приклеивание плитутеплителя с заделкой швов. |
| 12-40.6.5 | с лесов | шт | 3,64 | 0,73 | 4,37 |  |
| 12-40.6.6 | с люлек | шт | 4,33 | 0,87 | 5,20 |  |
| 12-40.7 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями: |  |  |  |  | сверление отверстий. Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением плит. |
|  | в кирпичных или ячеистобетонных стенах: |  |  |  |  |  |
| 12-40.7.1 | с лесов | шт | 0,42 | 0,08 | 0,50 |  |
| 12-40.7.2 | с люлек | шт | 0,51 | 0,10 | 0,61 |  |
|  | в бетонных стенах: |  |  |  |  |  |
| 12-40.7.3 | с лесов | шт | 0,65 | 0,13 | 0,78 |  |
| 12-40.7.4 | с люлек | шт | 0,78 | 0,16 | 0,94 |  |
| 12-40.9 | Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на прямолинейных поверхностях: |  |  |  |  | Приготовление клеящего состава и нанесение на его плиты утеплителя. Приклеивание дополнительных диагональных накладок из стеклосетки. Развертывание рулона сетки по стене с втапливанием ее в клеящий состав и равномерным затиранием и разглаживанием. Нанесение завершающего слоя клеящего состава по сетке. Разравнивание клеящего состава. |
| 12-40.9.5 | с лесов | м2 | 4,03 | 0,81 | 4,84 |  |
| 12-40.9.6 | с люлек | м2 | 4,72 | 0,94 | 5,66 |  |
| 12-40.10.1 | Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание на прямолинейных поверхностях с люлек | м2 | 4,03 | 0,81 | 4,84 | Очистка погверхности. Нанесение защитно-отделочных штукатурок с выравниванием и затиранием. |
| 12-40.11 | Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную: |  |  |  |  | Очистка поверхности. Окрашивание поверхностей краской за два раза вручную. |
| 12-40.11.1 | с лесов | м2 | 0,79 | 0,16 | 0,95 |  |
| 12-40.11.2 | с люлек | м2 | 0,88 | 0,18 | 1,06 |  |
| 12-41.1 | Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16м | м2 | 4,23 | 0,85 | 5,08 | Планировка места установки лесов и укладка подкладок. Установка и сборка элементов лесов. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. Устройство настила из щитов. Установка стремянок и ограждений. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока. Разборка лесов. |
| 12-45 | Вулканизация одного прокола | место | 2,36 | 0,47 | 2,83 |  |
| 12-46 | Ремонт электрооборудования МТП | час | 11,60 | 2,32 | 13,92 |  |
| 12-447 | Электросварочные работы | час | 16,50 | 3,30 | 19,80 |  |
| 12-48 | Зарядка одной аккумуляторной батареи | шт. | 7,69 | 1,54 | 9,23 |  |
| 12-49 | Токарные работы | час | 15,19 | 3,04 | 18,23 |  |
| 12-50 | Слесарные работы | час | 7,53 | 1,51 | 9,04 |  |
| 12-51 | Усыпление бродячих животных | час | 15,03 | 3,01 | 18,04 | поиск, усыпление, погрузка в транспортное средство, выгрузка, захоронения животных. |
| 12-52 | Распиловка дров в частном сектроре бензопилой | м3 | 12,57 | 2,51 | 15,08 | распиловка дров |
| 12-53 | Спиливание кустарников | час | 11,18 | 2,24 | 13,42 |  |
| 12-54 | Спиливание деревьев | час | 20,13 | 4,03 | 24,16 |  |
| 12-55 | Использование сварочного агрегата (Модель SHW 190-R) на бензине | час | 15,21 | 3,04 | 18,25 |  |
| 12-56 | Установка термометров | термометр | 3,81 | 0,76 | 4,57 |  |
| 12-57 | Валка деревьев мягких пород с обрубкой и раскряжевкой | м3 | 36,59 | 7,32 | 43,91 |  |
| 12-58 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) | м2 | 1,68 | 0,34 | 2,02 |  |
| 12-59 | Устройство фундаментальных плит железобетонных из бетона класса В15, плоских | м3 | 22,23 | 4,45 | 26,68 |  |
| 12-60 | Установка металлических фундаментальных столбов (применительно) | конструкция | 13,76 | 2,75 | 16,51 |  |
| 12-61 | Устройство фундаментов бетонных из бетона общего назначения | м3 | 41,17 | 8,23 | 49,40 |  |
| 12-62 | Кладка стен из кирпича обыкновенного, кирпича силикатного при высоте этажа до 4м | м3 | 45,43 | 9,09 | 54,52 |  |
| 12-63 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | шт. | 7,59 | 1,52 | 9,11 |  |
| 12-64 | Установка блоков стен подвалов массой до 1т." | шт. | 7,79 | 1,56 | 9,35 |  |
| 12-65 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | шт. | 5,52 | 1,10 | 6,62 |  |
| 12-66 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марки 100 | м3 | 21,38 | 4,28 | 25,66 |  |
| 12-67 | Столярные работы | час | 8,91 | 1,78 | 10,69 |  |
| 12-68 | Обрезка кроны дерева | дерево | 48,50 | 9,70 | 58,20 |  |
| 12-69 | Погрузочно-разгрузочные работы | час | 6,86 | 1,37 | 8,23 |  |
| 12-70 | Замена (изготовление) щита колодца | щит | 6,57 | 1,31 | 7,88 |  |
| **14. Земляные работы** | |  |  |  |  |  |
| 14-29 | Разработка немёрзлого грунта мокрого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 1,5м (вручную) | м3 | 8,18 | 1,64 | 9,82 | Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок. |
| 14-58 | Прополка и рыхление почвы | 100м2 | 90,77 | 18,15 | 108,92 |  |
| **15. Благоустройство** | |  |  |  |  |  |
| 15-1 | Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытия | м2 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | рассыпка щебня или гравия в готовом корыте. Планировка рассыпного материала. Уплотнение основания |
| 15-2 | Устройство основания из песка слоем до 150мм под покрытия | м2 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | Рассыпка песка в готовом корыте. Планировка рассыпанного материала. Уплотнение основания. |
| 15-4 | Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании | м | 8,76 | 0,00 | 8,76 | Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. |
| 15-8 | Выравнивание бортовых камней |  | 3,94 | 0,00 | 3,94 | Разборка покрытия вдоль борта. Удаление бортовых камней. Исправление основания. Выравнивание бортовых камней. Засыпка с подбивкой пазух грунтом с трамбованием. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. |
| 15-10 | Установка ограждающих конструкций на тротуарах |  | 0,55 | 0,00 | 0,55 | Разгрузка ограждающих конструкций с автотранспорта, переноска к месту установки, сборка и установка. |
| 15-11 | Подготовка бетонного основания толщиной до 100 мм под установку бортового камня |  | 1,05 | 0,00 | 1,05 | Планировка корыта. Заливка бетона. Уплотнение и заглаживание основания. |
| 15-12 | Устройство оснований тротуаров, площадок и отмосток из асфальтогранулята толщиной 30 мм по готовому основанию |  | 0,88 | 0,00 | 0,88 | Уплотнение щебеночного основания. Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтогранулята. |
| 15-13 | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 30мм с подготовкой основания |  | 2,37 | 0,00 | 2,37 | Рассыпка щебня или гравия в готовом корыте толщиной до 50 мм. Планировка рассыпанного материала. Уплотнение основания. Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси. |
| 15-14 | Устройство покрытий улиц и дорог категорий 3 и 4 из асфальтогранулята толщиной 50 мм по готовому основанию |  | 1,31 | 0,00 | 1,31 | Укладка, заглаживание и уплотнение асфальтогранулята, добавление вяжущей (стабилизирующей) смеси, укатка катком. |
| 15-15 | Разборка плитки тротуарной мелкоштучной |  | 2,80 | 0,00 | 2,80 | Разборка, очистка и сортировка плитки. Относка годной плитки и складирование ее в штабель |
| 15-16 | Укладка плитки тротуарной размером 500\*500 мм по готовому основанию с заполнением швов: |  |  |  |  | Укладка и подбивка плитки. Заполнение швов песком или цементным раствором. Приготовление цементного раствора. |
| 15-16.1 | песком |  | 5,23 | 0,00 | 5,23 |  |
| 15-16.2 | цементным раствором |  | 7,22 | 0,00 | 7,22 |  |
| 15-17 | Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию: |  |  |  |  | Укладка и подбивка плитки. Заполнение швов песком. Уплотнение покрытия виброплитой. |
| 15-17.1 | без подбора рисунка |  | 19,97 | 0,00 | 19,97 |  |
| 15-17.2 | с подбором рисунка |  | 23,53 | 0,00 | 23,53 |  |
| 15-25 | Ремонт забора высотой 1 м: |  |  |  |  | Подбор пиломатериала. Замена деталей с изготовлением. |
| 15-25.1 | с заменой 30 % деталей сплошного |  | 0,85 | 0,00 | 0,85 |  |
| 15-25.2 | с заменой 30 % деталей штакетного |  | 0,38 | 0,00 | 0,38 |  |
| 15-25.3 | с заменой свыше 30% до 50 % деталей сплошного |  | 1,20 | 0,00 | 1,20 |  |
| 15-25.4 | с заменой свыше 30% до 50 % деталей штакетного |  | 0,44 | 0,00 | 0,44 |  |
| 15-26 | Окраска забора за 1 раз: |  |  |  |  | Очистка деталей забора от пыли и грязи. Расчистка отстающей краски. Окраска кистью. |
| 15-26.1 | сплошного |  | 3,33 | 0,00 | 3,33 |  |
| 15-26.2 | штакетного |  | 2,37 | 0,00 | 2,37 |  |
| 15-29 | Копка ям для посадки кустарников, установки стоек, столбов, оград в немерзлом грунте: |  |  |  |  | Разметка по схеме очертаний ям на грунте. Копание грунта с разрыхлением лопатой и ломом. Выбрасывание грунта на бровку. Зачистка дна и стенок ямы. Переход от ямы к яме на расстояние до 50 метров. |
|  | на глубину разработки до 0,4 м: |  |  |  |  |  |
| 15-29.1 | при группе грунта 1 |  | 10,57 | 0,00 | 10,57 |  |
| 15-29.2 | при группе грунта 2 |  | 15,45 | 0,00 | 15,45 |  |
| 15-29.3 | при группе грунта 3 |  | 21,01 | 0,00 | 21,01 |  |
|  | на глубину разработки свыше 0,4 до 0,7 м: |  |  |  |  |  |
| 15-29.4 | при группе грунта 1 |  | 11,95 | 0,00 | 11,95 |  |
| 15-29.5 | при группе грунта 2 |  | 17,23 | 0,00 | 17,23 |  |
| 15-29.6 | при группе грунта 3 |  | 23,96 | 0,00 | 23,96 |  |
| 15-40 | Скашивание травы с газонов ручной газонокосилкой: |  |  |  |  | Подготовка газонокосилки к работе (осмотр, заправка).Скашивание травы с обслуживанием газонокосилки во время работы. Технические перерывы в работе. Переезды с одного участка работы на другой. |
|  | при высоте травостоя свыше 15 до 20 см: |  |  |  |  |  |
| 15-40.4 | сплошных | 100м2 | 6,32 | 1,26 | 7,58 |  |
| 15-40.5 | комбинированных | 100м2 | 7,04 | 1,41 | 8,45 |  |
| 15-40.6 | склоны и канавы | 100м2 | 9,38 | 1,88 | 11,26 |  |
|  | при высоте травостоя свыше 20 см: |  |  |  |  |  |
| 15-40.7 | сплошных | 100м2 | 8,30 | 1,66 | 9,96 |  |
| 15-40.8 | комбинированных | 100м2 | 9,20 | 1,84 | 11,04 |  |
| 15-40.9 | склоны и канавы | 100м2 | 12,27 | 2,45 | 14,72 |  |
| **16. Печные работы** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. измер.** | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| 16-1 | Разборка кладки печей необлицованных | м3 | 11,95 | 0,00 | 11,95 | Снятие приборов.Разборка кладки. |
| 16-2 | Разборка кладки печей облицованных | м3 | 29,43 | 0,00 | 29,43 | Снятие изразцов или футляров из кровельной стали. Снятие приборов.Разборка кладки |
| 16-3 | Разборка кладки очагов необлицованных | м3 | 9,82 | 0,00 | 9,82 | Снятие приборов.Разборка кладки. |
| 16-4 | Разборка кладки очагов облицованных | м3 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | Снятие изразцов или футляров из кровельной стали. Снятие приборов.Разборка кладки |
| 16-5 | Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали | м3 | 22,69 | 0,00 | 22,69 | Снятие футляров из кровельной стали.Снятие приборов.Разборка кладки. |
| 16-6 | Разборка дымовых кирпичных труб в один канал | м | 11,65 | 0,00 | 11,65 | Разборка кладки с очисткой до 50% кирпича от раствора. |
| 16-7 | Разборка дымовых кирпичных труб в один канал | м | 5,26 | 0,00 | 5,26 | Разборка кладки без очистки кирпича от раствора. |
| 16-8 | При разборке дымовых кирпичных труб и боровов,добавлять на каждый следующий канал | м | 8,67 | 0,00 | 8,67 | Разборка кладки с очисткой до 50% кирпича от раствора. |
| 16-9 | При разборке дымовых кирпичных труб и боровов,добавлять на каждый следующий канал | м | 3,94 | 0,00 | 3,94 | Разборка кладки без очистки кирпича от раствора. |
| 16-10 | Большой ремонт печей облицованных | м3 | 114,24 | 0,00 | 114,24 | Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливнивков.Восстановление разборной кладки с добавлением нового кирпича.Установка изразцов.Снятие и уставнока печных приборов.Промывка и протирка поверхности. |
| 16-11 | Большой ремонт печей необлицованных | м3 | 95,05 | 0,00 | 95,05 | Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливнивков.Восстановление разборной кладки с добавлением нового кирпича. |
| 16-12 | Малый ремонт сводов голландских печей | место | 13,73 | 0,00 | 13,73 | Разборка повреждённых участков кладки.Восстановление кладки разобранного участка.Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки. |
| 16-13 | Малый ремонт пода,топочного или поддувального отверстия голландских печей | место | 27,19 | 0,00 | 27,19 | Разборка повреждённых участков кладки.Восстановление кладки разобранного участка.Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки. |
| 16-14 | Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов | место | 14,64 | 0,00 | 14,64 | Разборка повреждённых участков кладки.Восстановление кладки разобранного участка (до 15 штук).Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки. |
| 16-15 | Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей и кухонных очагов | место | 21,96 | 0,00 | 21,96 | Разборка повреждённых участков кладки.Восстановление кладки разобранного участка (до 15 штук).Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки. |
| 16-16 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25% | м | 39,42 | 0,00 | 39,42 | Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей.Кладка труб с добавлением нового кирпича.Устройство горизонтальных разделок. |
| 16-17 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%.Добавлять на каждый следующий канал | м | 29,59 | 0,00 | 29,59 | Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей.Кладка труб с добавлением нового кирпича.Устройство горизонтальных разделок. |
| 16-18 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50% | м | 35,55 | 0,00 | 35,55 | Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей.Кладка труб с добавлением нового кирпича.Устройство горизонтальных разделок. |
| 16-19 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%.Добавлять на каждый следующий канал | м | 26,67 | 0,00 | 26,67 | Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей.Кладка труб с добавлением нового кирпича.Устройство горизонтальных разделок. |
| 16-20 | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до25% | м | 50,30 | 0,00 | 50,30 | Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей.Кладка труб с добавлением нового кирпича.Устройство горизонтальных разделок.Выкладка выдр и головки устройством отливов.Швабровка каналов. |
| 16-21 | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до25%.Добавлять на каждый следующий канал | м | 37,64 | 0,00 | 37,64 | Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей.Кладка труб с добавлением нового кирпича.Устройство горизонтальных разделок.Выкладка выдр и головки устройством отливов.Швабровка каналов. |
| 16-22 | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50% | м | 45,38 | 0,00 | 45,38 | Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей.Кладка труб с добавлением нового кирпича.Устройство горизонтальных разделок.Выкладка выдр и головки устройством отливов.Швабровка каналов. |
| 16-23 | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%.Добавлять на каждый следующий канал | м | 33,98 | 0,00 | 33,98 | Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей.Кладка труб с добавлением нового кирпича.Устройство горизонтальных разделок.Выкладка выдр и головки устройством отливов.Швабровка каналов. |
| 16-24 | Пререкладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича | разделок | 4,18 | 0,00 | 4,18 | Разборка кладки повреждённой части разделки.Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича. |
| 16-25 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича | разделок | 5,12 | 0,00 | 5,12 | Разборка кладки повреждённой части разделки.Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича. |
| 16-26 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпича | разделок | 9,10 | 0,00 | 9,10 | Разборка кладки повреждённой части разделки.Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича. |
| 16-27 | Ремонт патрубков | шт. | 23,21 | 0,00 | 23,21 | Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена.Закрепление существующих приборов.Швабровка отремонтированных поверхностей. |
| 16-28 | Ремонт разделок трубы в один канал | шт. | 26,25 | 0,00 | 26,25 | Разборка повреждённой кладки.Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича. |
| 16-29 | При ремонте разделок трубы добавлять на каждые следующий канал | шт. | 7,11 | 0,00 | 7,11 | Разборка повреждённой кладки.Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича. |
| 16-30 | Исправление кладки дымовой трубы под крышей | кирпич | 1,49 | 0,00 | 1,49 | Разборка неисправной кирпичной кладки дымовой трубы с очисткой кирпича.Восстановление разобранной кладки трубы с заменой негодных кирпичей.Швабровка восстановленной поверхности. |
| 16-31 | Исправление кладки дымовой трубы над крышей | кирпич | 2,07 | 0,00 | 2,07 | Разборка неисправной кирпичной кладки дымовой трубы с очисткой кирпича.Восстановление разобранной кладки трубы с заменой негодных кирпичей.Швабровка восстановленной поверхности. |
| 16-32 | Исправление оголовка в один канал с добавлением до 50% нового кирпича | труба | 17,24 | 0,00 | 17,24 | Снятие колпака трубы.Разборка разрушенной кладки трубы.Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича. |
| 16-33 | Исправление оголовка в два канала с добавлением до 50% нового кирпича | труба | 22,41 | 0,00 | 22,41 | Снятие колпака трубы.Разборка разрушенной кладки трубы.Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича. |
| 16-34 | Исправление оголовка трубы с добавлением до 50% нового кирпича.Добавлять на каждые следующий канал | труба | 5,98 | 0,00 | 5,98 | Снятие колпака трубы.Разборка разрушенной кладки трубы.Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича. |
| 16-35 | Смена оборазцов облицовки плитки печей | изразец | 4,37 | 0,00 | 4,37 | Удаление повреждённых изразцов с расчитской и промывкой мест установки.Подбор новых изразцов по цветуу сс поотеской их по месту.Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов.протирка облицовки. |
| 16-36 | Промазка трещин в кладке печи | м.п.шва | 4,64 | 0,00 | 4,64 | Расчистка и расшивка трещин.Промазка трещин глиняным раствором. |
| 16-37 | Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах | прибор | 8,67 | 0,00 | 8,67 | Снятие старых приборов.Постановка нового прибора с креплением его проволокой. |
| 16-38 | Смена топочных дверок в необлицованных печах | прибор | 16,73 | 0,00 | 16,73 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки. |
| 16-39 | Смена вьюшек в необлицованных печах | прибор | 12,18 | 0,00 | 12,18 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с восстановлением кладки. |
| 16-40 | Смена задвижек в необлицованных печах | прибор | 6,57 | 0,00 | 6,57 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки. |
| 16-41 | Смена духовых шкафов в необлицованных печах | прибор | 17,26 | 0,00 | 17,26 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки. |
| 16-42 | Смена водогрейных коробов в необлицованных печах | прибор | 14,72 | 0,00 | 14,72 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с восстановлением кладки. |
| 16-43 | Смена душников и розеток в необлицованных печах | кирпич | 9,64 | 0,00 | 9,64 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с восстановлением кладки. |
| 16-44 | Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки | прибор | 14,85 | 0,00 | 14,85 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки. |
| 16-45 | Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления | прибор | 22,48 | 0,00 | 22,48 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки. |
| 16-46 | Смена вьюшек в облицованных печахбез исправления облицовки | прибор | 21,33 | 0,00 | 21,33 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.постановка нового прибора с креплением его проволокой. |
| 16-47 | Смена задвижек воблицованных печах без исправления облицовки | прибор | 15,58 | 0,00 | 15,58 | Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки. |
| 16-48 | Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки | прибор | 24,26 | 0,00 | 24,26 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с креплением его проволокой. |
| 16-49 | Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки | прибор | 20,46 | 0,00 | 20,46 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с кркплением его проволокой и с восстановлением кладки. |
| 16-50 | Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки | прибор | 25,97 | 0,00 | 25,97 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки. |
| 16-51 | Смена духовых шкафов в облицованных печах с испавлением облицовки | прибор | 34,71 | 0,00 | 34,71 | Снятие старых приборов с разборкой кладки.Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки. |
| 16-52 | Смена в печах колосниковых решёток | прибор | 4,39 | 0,00 | 4,39 | Снятие старых приборов.Постановка нового прибора с креплением его проволокой. |
| 16-53 | Кладка дымовыхтруб без оштукатуривания в один канал | м3 | 130,61 | 0,00 | 130,61 | Кладка труб.Устройство горизонтальных разделок.Выделка выдр,отливов,головки.Швабровка каналов. |
| 16-54 | При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал | м3 | 97,98 | 0,00 | 97,98 | Кладка труб.Устройство горизонтальных разделок.Выделка выдр,отливов,головки.Швабровка каналов. |
| 16-55 | Прочистка дымохода | м | 1,99 | 0,00 | 1,99 | Пробивка отверстия.Удалениесажи.Обратная заделка дымохода.Опробование дымохода. |
| **17. Кровельные работы** | | | | | | |
| **Шифр** | **Наименование работ** | **Ед. измер.** | Тариф без НДС, руб. | **НДС, руб.** | Тариф с НДС, руб | **Состав (характеристика) работ** |
| 17-1 | Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не более 5 шт. в одном месте): |  |  |  |  | Снятие негодных листов. Заготовка новых листов (картин). Постановка новых листов на место с закреплением. |
| 17.1.1 | с одинарным фальцем | место | 13,24 | 2,65 | 15,89 |  |
| 17-1.2 | с двойным фальцем | место | 14,32 | 2,86 | 17,18 |  |
| 17-2 | Поставка заплат из листовой оцинкованной стали: |  |  |  |  | Вырубка негодной части кровли. Заготовка заплат. Постановка заплат на место с закреплением. |
| 17-2.1 | размером до 0,25 м2 | место | 5,94 | 1,19 | 7,13 |  |
| 17-2.2 | размером до 0,5 м2 | место | 7,38 | 1,48 | 8,86 |  |
| 17-2.3 | размером до 0,75 м2 | место | 1,08 | 0,22 | 1,30 |  |
| 17-3 | Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали | м | 1,08 | 0,22 | 1,30 | Очистка поврежденных мест от краски и ржавсины. Выправка загибов и заусениц на ремонтируемых местах. Промазка фальцев. Подкраска промазанных мест. |
| 17-4 | Промазка свищей в покрытии из кровельной стали | свищ | 0,13 | 0,03 | 0,16 | Очистка поврежденных мест от краски и ржавсины. Выправка загибов и заусениц на ремонтируемых местах. Промазка свищей. Подкраска промазанных мест. |
| 17-5 | Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали: |  |  |  |  | Очистка швов. Пайка швов. |
|  | Электрическим паяльником: |  |  |  |  |  |
| 17-5.1 | в горизонтальных и наклонных поверхностях | м | 1,23 | 0,25 | 1,48 |  |
| 17-5.2 | в вертикальных поверхностях | м | 1,63 | 0,33 | 1,96 |  |
|  | Ручным паяльником: |  |  |  |  |  |
| 17-5.3 | в горизонтальных и наклонных поверхностях | м | 2,55 | 0,51 | 3,06 |  |
| 17-5.4 | в вертикальных поверхностях | м | 3,98 | 0,80 | 4,78 |  |
| 17-6 | Смена разжелобков в кровлях из листовой стали шириной: |  |  |  |  | Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту. |
| 17-6.1 | 0,7м | м | 6,93 | 1,39 | 8,32 |  |
| 17-6.2 | 1,4м | м | 3,79 | 0,76 | 4,55 |  |
| 17-7 | Смена настенных желобов в кровлях из листовой стали | м | 6,30 | 1,26 | 7,56 | Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту. |
| 17-8 | Смена карнизных свесов с настенными желобами в кровлях из листовой стали | м | 9,46 | 1,89 | 11,35 | Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту. |
| 17-9 | Смена прямых звеньев водосточных труб: |  |  |  |  | Снтие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением. |
| 17-9.1 | с земли, лестниц или помостей | м | 3,51 | 0,70 | 4,21 |  |
| 17-9.2 | с люлек | м | 8,47 | 1,69 | 10,16 |  |
| 17-10 | Смена колен водосточных труб: |  |  |  |  | Снтие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением. |
| 17-10.1 | с земли, лестниц или помостей | шт | 6,12 | 1,22 | 7,34 |  |
| 17-10.2 | с люлек | шт | 12,88 | 2,58 | 15,46 |  |
| 17-11 | Смена отливов водосточных труб | шт | 5,04 | 1,01 | 6,05 | Снтие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением. |
| 17-12 | Смена воронок водосточных труб: |  |  |  |  | Снтие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением. |
| 17-12.1 | с земли, лестниц или помостей | шт | 5,13 | 1,03 | 6,16 |  |
| 17-12.2 | с люлек | шт | 11,44 | 2,29 | 13,73 |  |
| 17-13 | Смена ухватов водосточных труб: |  |  |  |  | Снтие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением. |
| 17-13.1 | с земли, лестниц или помостей | шт | 2,07 | 0,41 | 2,48 |  |
| 17-13.2 | с люлек | шт | 3,60 | 0,72 | 4,32 |  |
| 17-14 | Смена отдельных листов металлочерепицы | м2 | 5,58 | 1,12 | 6,70 | Снятие негодных листов. Заготовка новых листов. Постановка новых листов на место с закреплением. |
| 17-15 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади: |  |  |  |  | Расчистка покрытия или основания при снятом покрытии. Разогревание готовой мастики. Покрытие новым материалом. |
| 17-15.1 | до 10 м2 | м2 | 3,78 | 0,76 | 4,54 |  |
| 17-15.2 | до 25 м2 | м2 | 3,42 | 0,68 | 4,10 |  |
| 17-15.3 | до 50 м2 | м2 | 3,33 | 0,67 | 4,00 |  |
| 17-15.4 | до 100 м2 | м2 | 2,88 | 0,58 | 3,46 |  |
| 17-16 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия: |  |  |  |  | Расистка покрытия или основания при снятом покрытии. Разогревание готовой мастики. Покрытие новым материалом. Посыпка поверхности покрытия песком с втапливанием, посыпка в мастику ручным катком. |
|  | с промазкой битумной мастикой при площади: |  |  |  |  |  |
| 17-16.1 | до 10 м2 | м2 | 1,24 | 0,25 | 1,49 |  |
| 17-16.2 | до 25 м2 | м2 | 1,14 | 0,23 | 1,37 |  |
| 17-16.3 | до 50 м2 | м2 | 1,10 | 0,22 | 1,32 |  |
| 17-16.4 | до 100 м2 | м2 | 0,95 | 0,19 | 1,14 |  |
|  | с промазкой смолой при площади: |  |  |  |  |  |
| 17-16.5 | до 10 м2 | м2 | 1,27 | 0,25 | 1,52 |  |
| 17-16.6 | до 25 м2 | м2 | 1,17 | 0,23 | 1,40 |  |
| 17-16.7 | до 50 м2 | м2 | 1,12 | 0,22 | 1,34 |  |
| 17-16.8 | до 100 м2 | м2 | 0,97 | 0,19 | 1,16 |  |
|  | с промазкой битумным лаком при площади: |  |  |  |  |  |
| 17-16.9 | до 10 м2 | м2 | 0,85 | 0,17 | 1,02 |  |
| 17-16.10 | до 25 м2 | м2 | 0,78 | 0,16 | 0,94 |  |
| 17-16.11 | до 50 м2 | м2 | 0,75 | 0,15 | 0,90 |  |
| 17-16.12 | до 100 м2 | м2 | 0,65 | 0,13 | 0,78 |  |
| 17-17 | Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой при толщине ковра до 10 мм с армированным слоем про площади: |  |  |  |  | Снятие разрушенного слоя рубероида полностью. Огрунтовка очищенного основания. Нанесение мастики. Армирование стеклотканью всей поверхности. Нанесение мастики основного и защитного слоев с посыпкой песком. |
| 17-17.1 | до 10 м2 | м2 | 4,92 | 0,98 | 5,90 |  |
| 17-17.2 | до 25 м2 | м2 | 4,23 | 0,85 | 5,08 |  |
| 17-17.3 | до 50 м2 | м2 | 4,05 | 0,81 | 4,86 |  |
| 17-17.4 | до 100 м2 | м2 | 3,51 | 0,70 | 4,21 |  |
| 17-18 | Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя: |  |  |  |  | Снятие разрушенного слоя рубероида отдельными местами. Огрунтовка очищенного основания. Нанесение мастики. Устройство первого мастичного слоя с наклеиванием стеклоткани отдельными местами в два слоя. Нанесение мастики основного и защитного слоев с посыпкой песком. нанесение дополнительного первого мастичного слоя. |
|  | при толщине ковра до 10 мм площадью: |  |  |  |  |  |
| 17-18.1 | до 10 м2 | м2 | 2,16 | 0,43 | 2,59 |  |
| 17-18.2 | до 25 м2 | м2 | 1,98 | 0,40 | 2,38 |  |
| 17-18.3 | до 50 м2 | м2 | 1,89 | 0,38 | 2,27 |  |
| 17-18.4 | до 100 м2 | м2 | 1,71 | 0,34 | 2,05 |  |
|  | при толщине ковра более 10 мм площадью: |  |  |  |  |  |
| 17-18.5 | до 10 м2 | м2 | 2,25 | 0,45 | 2,70 |  |
| 17-18.6 | до 25 м2 | м2 | 2,16 | 0,43 | 2,59 |  |
| 17-18.7 | до 50 м2 | м2 | 2,07 | 0,41 | 2,48 |  |
| 17-18.8 | до 100 м2 | м2 | 1,80 | 0,36 | 2,16 |  |
| 17-19 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия: |  |  |  |  | Снятие старого покрытия до трех слоев. Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя. |
|  | первый слой площадью: |  |  |  |  |  |
| 17-19.1 | до 10 м2 | м2 | 6,12 | 1,22 | 7,34 |  |
| 17-19.2 | до 25 м2 | м2 | 5,13 | 1,03 | 6,16 |  |
| 17-19.3 | до 50 м2 | м2 | 4,50 | 0,90 | 5,40 |  |
| 17-19.4 | до 100 м2 | м2 | 3,96 | 0,79 | 4,75 |  |
|  | добавлять на каждый следующий слой площадью: |  |  |  |  | Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя. |
| 17-19.5 | до 10 м2 | м2 | 3,96 | 0,79 | 4,75 |  |
| 17-19.6 | до 25 м2 | м2 | 1,60 | 0,32 | 1,92 |  |
| 17-19.7 | до 50 м2 | м2 | 1,53 | 0,31 | 1,84 |  |
| 17-19.8 | до 100 м2 | м2 | 1,35 | 0,27 | 1,62 |  |
| 17-20 | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий: |  |  |  |  | Снятие старого покрытия до трёх слоев. Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя. |
|  | первый слой площадью: |  |  |  |  |  |
| 17-20.1 | до 10 м2 | м | 5,04 | 1,01 | 6,05 |  |
| 17-20.2 | до 25 м2 | м | 4,23 | 0,85 | 5,08 |  |
| 17-20.3 | до 50 м2 | м | 3,69 | 0,74 | 4,43 |  |
| 17-20.4 | до 100 м2 | м | 3,24 | 0,65 | 3,89 |  |
|  | добавлять на каждый следующий слой площадью: |  |  |  |  | Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя. |
| 17-20.5 | до 10 м2 | м | 2,16 | 0,43 | 2,59 |  |
| 17-20.6 | до 25 м2 | м | 1,80 | 0,36 | 2,16 |  |
| 17-20.7 | до 50 м2 | м | 1,62 | 0,32 | 1,94 |  |
| 17-20.8 | до 100 м2 | м | 1,44 | 0,29 | 1,73 |  |
| 17-21 | Просушка основания горелкой площадью: |  |  |  |  | Очистка основания от пыли и мусора. Просушка основания горелкой. |
| 17-21.1 | до 10 м2 | м2 | 0,55 | 0,11 | 0,66 |  |
| 17-21.2 | до 25 м2 | м2 | 0,50 | 0,10 | 0,60 |  |
| 17-21.3 | до 50 м2 | м2 | 0,49 | 0,10 | 0,59 |  |
| 17-21.4 | до 100 м2 | м2 | 0,42 | 0,08 | 0,50 |  |
| 17-22 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: |  |  |  |  | Снятие покрытия. Укладка новых листов с прибивкой гвоздями. |
|  | обыкновенного профиля площадью: |  |  |  |  |  |
| 17-22.1 | до 10 м2 | м2 | 7,47 | 1,49 | 8,96 |  |
| 17-22.2 | до 25 м2 | м2 | 6,66 | 1,33 | 7,99 |  |
| 17-22.3 | до 50 м2 | м2 | 6,39 | 1,28 | 7,67 |  |
| 17-22.4 | до 100 м2 | м2 | 5,76 | 1,15 | 6,91 |  |
|  | унифицированного профиля площадью: |  |  |  |  |  |
| 17-22.5 | до 10 м2 | м2 | 8,02 | 1,60 | 9,62 |  |
| 17-22.6 | до 25 м2 | м2 | 7,02 | 1,40 | 8,42 |  |
| 17-22.7 | до 50 м2 | м2 | 6,75 | 1,35 | 8,10 |  |
| 17-22.8 | до 100 м2 | м2 | 6,12 | 1,22 | 7,34 |  |
| 17-23 | Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в рядовом покрытии | шт | 2,32 | 0,46 | 2,78 | Снятие поврежденных плиток. Обрезка плиток. Сверление отверстий. Укладка новых плиток. Промазка швов. |
| 17-24 | Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в покрытии свесов кровли | шт | 2,94 | 0,59 | 3,53 | Снятие поврежденных плиток. Обрезка плиток. Сверление отверстий. Укладка новых плиток. Промазка швов. |
| 17-25 | Ремонт кровли местами из черепицы пазовой штампованной | шт | 1,31 | 0,26 | 1,57 | Снятие поврежденных черепиц. Укладка новых черепиц. Промазка швов. |
| 17-26 | Смена кровли из черепицы: |  |  |  |  | Разборка кровли. Укладка черепицы с пригорнкой, ее крепление. Промазка швов сосстороны чердака. Укладка фасонных деталей на коньки и ребра. Обделка мест примыкания к выступающим частям с конопаткой швов. |
|  | при добавлении нового материала до 50 % площадью: |  |  |  |  |  |
| 17-26.1 | до 10 м2 | м2 | 16,57 | 3,31 | 19,88 |  |
| 17-26.2 | до 25 м2 | м2 | 14,59 | 2,92 | 17,51 |  |
| 17-26.3 | до 50 м2 | м2 | 13,96 | 2,79 | 16,75 |  |
| 17-26.4 | до 100 м2 | м2 | 12,70 | 2,54 | 15,24 |  |
|  | при добавлении нового материала до 75 % площадью: |  |  |  |  |  |
| 17-26.5 | до 10 м2 | м2 | 16,30 | 3,26 | 19,56 |  |
| 17-26.6 | до 25 м2 | м2 | 14,41 | 2,88 | 17,29 |  |
| 17-26.7 | до 50 м2 | м2 | 13,78 | 2,76 | 16,54 |  |
| 17-26.8 | до 100 м2 | м2 | 12,52 | 2,50 | 15,02 |  |
| 17-27 | Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов: |  |  |  |  | Разборка кровли. Укладка черепицы с пригонкой, ее крепление. Промазка швов состороны чердака. Укладка фасонных деталей на коники и ребра. Обделка мест примыкания к выступающим частям с конопаткой швов. |
|  | при добавлении нового материала до 50 % площадью: |  |  |  |  |  |
| 17-27.1 | до 10 м2 | м2 | 19,81 | 3,96 | 23,77 |  |
| 17-27.2 | до 25 м2 | м2 | 17,56 | 3,51 | 21,07 |  |
| 17-27.3 | до 50 м2 | м2 | 16,84 | 3,37 | 20,21 |  |
| 17-27.4 | до 100 м2 | м2 | 15,31 | 3,06 | 18,37 |  |
|  | при добавлении нового материала до 75 % площадью: |  |  |  |  |  |
| 17-27.5 | до 10 м2 | м2 | 19,63 | 3,93 | 23,56 |  |
| 17-27.6 | до 25 м2 | м2 | 17,38 | 3,48 | 20,86 |  |
| 17-27.7 | до 50 м2 | м2 | 16,57 | 3,31 | 19,88 |  |
| 17-27.8 | до 100 м2 | м2 | 23,47 | 4,69 | 28,16 |  |
| 17-28 | Смена обрешетки: |  |  |  |  | Снятие досок или брусков в обрешетке. Перепиливание новых досок. Укладка новых досок или брусков на место с прошивкой гвоздями. |
|  | с прозорами из досок толщиной: |  |  |  |  |  |
| 17-28.1 | до 30 мм | м2 | 4,14 | 0,83 | 4,97 |  |
| 17-28.2 | до 50 мм | м2 | 4,50 | 0,90 | 5,40 |  |
| 17-28.3 | с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | м2 | 6,93 | 1,39 | 8,32 |  |
|  | со сплошным настилом из досок толщиной: |  |  |  |  |  |
| 17-28.4 | до 30 мм | м2 | 7,11 | 1,42 | 8,53 |  |
| 17-28.5 | до 50 мм | м2 | 10,27 | 2,05 | 12,32 |  |
| 17-29 | Устройство конька | м | 8,74 | 1,75 | 10,49 |  |
| 17-30 | Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли | м | 1,53 | 0,31 | 1,84 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Тарифы разработаны в соответствии с постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 21.11.2005г. №48 и постановлением от 25.01.2007г. №4 "Об утверждении рекомендуемых Норм времени и норм расхода материалов на платные услуги населению по заказам населения, предоставляемые организациями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. | | | | | | |
| ***Примечание:*** | |  |  |  |  |  |
| **Тарифы на платные услуги по заказам населения рассчитаны без учета стоимости материалов и стоимости транспортных услуг** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |