**О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования**

Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского областного исполнительного комитета обращает внимание, что систематически фиксируются несчастные случаи на производстве, происшедшие при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования.

*Справочно:*

*26 марта 2024 г. в одной из организаций Верхнедвинского района станочник деревообрабатывающих станков получил травму руки при попытке сбросить вручную застрявшую доску.*

*2 мая 2024 г. при распиле плиты на форматно-раскроечном станке частного предприятия, расположенного на территории Первомайского района в г. Витебске, в результате захвата перчатки у станочника деревообрабатывающего оборудования произошла травматическая ампутация пальцев кисти.*

*12 июня 2024 г. травмирована инструктор по трудовой терапии, работавшая на стационарной пиле в мастерской организации Полоцкого района.*

*На объекте филиала государственного предприятия г. Новополоцка 13 июня 2024 г. при транспортировке пиломатериала с ленточной пилорамы в цехе деревообработки получил травмы подсобный рабочий, а 24 июня 2024 г. при повороте бревна на эстакаде ленточной пилорамы был травмирован рамщик на этом же предприятии.*

Согласно приложению 7 ”Типовой перечень работ с повышенной опасностью“ к Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, обработка древесины и производство изделий из дерева относится к работам с повышенной опасностью и, соответственно, требует проведения дополнительных мероприятий для обеспечения безопасного выполнения работ.

Требования безопасности при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования определены Правилами по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, Правилами по охране труда, а также [Типовой инструкцией по охране труда при работе на деревообрабатывающих станках](https://otb.by/documents/download/17-tipovye/3313-pri-rabote-na-derevoobrabatyvaiushchikh-stankakh).

В целях повышения ответственности руководителей и специалистов организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждения случаев производственного травматизма необходимо обеспечить соблюдение норм законодательства в сфере безопасного труда, связанных с обработкой древесины и производством изделий из дерева, в соответствии с требованиями, установленными при эксплуатации деревообрабатывающих механизмов и оборудования.

Председатель комитета Б.С.Ефремов