О проведении в районе

месячника обеспечения безопасных условий труда в период подготовки и проведения весенних полевых работ

Управление по труду, занятости и социальной защите Чашникского райисполкома, сообщает, что c 29 марта 2021 года в районе объявлен Месячник обеспечения безопасных условий труда в период подготовки и проведения весенних полевых работ. Будет осуществляться комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан, профилактику и предупреждение несчастных случаев в период подготовки и проведения весенних полевых работ.

В соответствии с распоряжением председателя Витебского облисполкома Н.Н.Шерстнёва "Об обеспечении безопасных условий труда в период подготовки и проведения весенних полевых работ" руководителям организаций агропромышленного комплекса поручено обеспечить соблюдение законодательства об охране труда:

производство почвообрабатывающих, посевных работ, а также работ по внесению органических и минеральных удобрений организовать в соответствии с требованиями, изложенными в Правилах по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36;

при подготовке к работе машинно-тракторных агрегатов обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14;

перед началом массовых весенних полевых работ провести с работниками внеплановый инструктаж по охране труда;

к работе на машинах, механизмах и оборудовании допускать работников, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке медицинское освидетельствование, производственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

перевозку работников к месту работы и обратно производить только на специально оборудованных автомобилях;

передвижение сельскохозяйственных машин и агрегатов к месту производства работ осуществлять в соответствии с разработанными маршрутами;

проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей и механизаторов, а также выборочное освидетельствование (приборный контроль) на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения в течение рабочей смены;

не допускать к работе (отстранять от работы) в соответствующий день (смену) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также работников, не прошедших инструктаж, проверку знаний по охране труда, не использующих выданные им средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда;

ужесточить контроль за соблюдением работниками требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 ”О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины“;

приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью работающих;

выполнение работ с использованием агрохимикатов проводить под руководством агронома или специалиста с соблюдением норм соответствующих актов законодательства;

обеспечить все места работы с пестицидами и минеральными удобрениями медицинскими аптечками;

производить работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи с соблюдением установленных требований электробезопасности;

обеспечить проведение контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 мая 2020 г. № 51;

организовать хранение сельскохозяйственной техники по группам, видам и маркам с соблюдением расстояний для проведения профилактических осмотров и обеспечить возможность установки, осмотра и снятия машин с хранения;

принять меры по благоустройству машинных дворов и прилегающей к ним территории, организовав порядок в помещениях для хранения техники (сараи, навесы), на площадках с твердым покрытием;

организовать разборку списанных машин, дефектовку их основных частей, сборочных единиц и деталей, передачу на склад (отдельную площадку) или приемные пункты металлолома;

не допускать использование:

техники, не прошедшей в установленном порядке технический осмотр, без противооткатных упоров и средств для тушения пожаров;

открытого огня вблизи мест хранения и использования легковоспламеняющихся и горючих материалов и жидкостей, воздушных линий электропередачи.